**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

|  |
| --- |
| **Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов** |
| (наименование профессионального стандарта) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари»**Адрес: улица Тараса Шевченко, 7ИНН: 201051951; МФО: 00875; тел: 71 238-80-28; факс: 71 233-69-24 |  |  |
|  |
|  | Регистрационный номер МЗиТО |
| Реквизиты утверждающей организации |  |  |
| **Раздел I. Общие сведения** |
| Деятельность по сопровождению технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров |  | Н01.012 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |
|  |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение содержания в исправном техническом состоянии и коммерческом отношении вагонов и контейнеров, находящихся в эксплуатации |
|  |  |  |  |
| Группа занятий по НСКЗ: |
| 7231 | Слесари-механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-ремонтники |  |  |
| (код НСКЗ) | (наименование группы) | (код НСКЗ) | (наименование группы) |
|  |  |  |  |
| Виды экономической деятельности: |
| 33.17.1 | Ремонт и техническое обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, в том числе трамваев, вагонов метро и троллейбусов |
| (код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

**II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обобщенные трудовые функции** | **Трудовые функции** |
| **код** | **наименование** | **уровень квалификации** | **наименование** | **код** | **уровень (подуровень) квалификации** |
| А | Выполнение работ по техническому осмотру контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом (далее - контейнер) с выявлением неисправностей в коммерческом отношении на путях грузовых и промежуточных железнодорожных станций V-Ш классов | 3 | Технический осмотр контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | А/01.3 | 3 |
| Сдача в ремонт контейнеров | А/02.3 | 3 |
| Организация работы при техническом осмотре контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | А/03.3 | 3 |
| В | Выполнение работ по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях 11-1 классов, внеклассных; техническому осмотру грузовых и пассажирских вагонов, подготовке вагонов к перевозкам, проведению ревизии пневматической и механической систем разгрузки на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах | 3 | Технический осмотр вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | В/01.3 | 3 |
| Подготовка к отцепке вагонов в ремонт | В/02.3 | 3 |
| Организация работы при техническом осмотре вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | В/03.3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
| С | Выполнение работ по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту вагонов на путях промежуточных железнодорожных станций, пунктах подготовки вагонов к перевозкам, грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях V-III классов, контейнерных площадках | 3 | Техническое обслуживание грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов | С/01.4 | 4 |
| Подготовка отцепки грузовых вагонов в ремонт со сдачей в ремонт контейнеров | С/02.4 | 4 |
| Организация работы при техническом обслуживании грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов | С/03.4 | 4 |
| D | Выполнение работ по техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях ГН классов, внеклассных; техническому обслуживанию, устранению неисправностей перед погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем разгрузки вагонов на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту вагонов в пунктах технического обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота | 4 | Техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов с выявлением и устранением неисправностей в коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом грузовых и пассажирских вагонов | D/01.4 | 4 |
| Подготовка отцепки грузовых и пассажирских вагонов в ремонт | D/02.4 | 4 |
| Организация работы при техническом обслуживании грузовых и пассажирских вагонов с выявлением и устранением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочном ремонте грузовых и пассажирских вагонов | D/03.4 | 4 |

**III.Характеристика обобщенных трудовых функций**

**3.1. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ по техническому осмотру контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом (далее - контейнер) с выявлением неисправностей в коммерческом отношении на путях грузовых и промежуточных железнодорожных станций V-III классов | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименование должностей, профессий | Осмотрщик вагонов 3-го разрядаСтарший осмотрщик вагонов 4-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования,Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования.Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года  |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке |
| Другие характеристики | При техническом осмотре и контроле устранения выявленных неисправностей универсальных и крупнотоннажных контейнеров на контейнерных площадках, на пунктах технического обслуживания, расположенных на путях общего и необщего пользования грузовых и промежуточных железнодорожных станций У-ТТТ классов - 3-й разряд Старший осмотрщик вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технический осмотр контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому осмотру контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре контейнеров при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения |
| Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза (включая неисправности в коммерческом отношении) |
| Определение дефектов в корпусе и деталях контейнеров |
| Определение герметичности контейнеров, обеспечивающей сохранность груза |
| Уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, содержание их в надлежащем состоянии |
| Оформление первичных форм учета по техническому осмотру контейнеров в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Приемка и сдача смены |
| Необходимые умения | Определять дефекты и неисправности контейнеров |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться измерительным инструментом, шаблонами |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Применять электронную подпись при оформлении первичных форм учета по техническому осмотру контейнеров в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому осмотру контейнеров в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и правила пользования ими |
| Порядок обозначения хвоста поезда |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении первичных форм учета по техническому осмотру контейнеров в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Правила перевозки опасных грузов в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сдача в ремонт контейнеров | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оповещение представителей смежных подразделений о наличии неисправных контейнеров, требующих ремонта |
| Оформление уведомлений о повреждении контейнера для отцепки вагона с неисправным контейнером от состава |
| Снятие сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Сопровождение вагона с поврежденным контейнером на пути для сдачи в ремонт |
| Оформление актов на контейнеры, требующие ремонта |
| Необходимые умения | Применять электронную подпись при оформлении уведомлений о повреждении контейнеров для отцепки вагона от состава в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Передвигаться по путям железнодорожной станции при снятии сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по сдаче в ремонт контейнеров в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Формы и правила оформления технической документации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Устройство контейнеров |
| Правила работы с сигнальными дисками, обозначающими хвост поезда |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении уведомлений о неисправности контейнеров для отцепки вагона от состава в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы при техническом осмотре контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | Код | А/03.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление осмотрщиков вагонов с заданием по техническому осмотру контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Расстановка осмотрщиков вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому осмотру контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Контроль выполнения задания по техническому осмотру контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Ведение технической документации по техническому осмотру контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Необходимые умения | Принимать оперативные решения при нарушениях требований нормативно-технической документации по техническому осмотру контейнеров |
| Оказывать необходимую помощь осмотрщикам вагонов в освоении работы по техническому осмотру контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Применять электронную подпись при оформлении технической документации по организации работы при техническом осмотре контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому осмотру контейнеров в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Формы и правила оформления технической документации по организации работы при техническом осмотре контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении технической документации по организации работы при техническом осмотре контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.2. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях 11-1 классов, внеклассных; техническому осмотру грузовых и пассажирских вагонов, подготовке вагонов к перевозкам, проведению ревизии пневматической и механической систем разгрузки на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименование должностей, профессий | Осмотрщик вагонов 4-го и 5-го разрядовСтарший осмотрщик вагонов 5-го и 6-го разрядов |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Начальное профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование). Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательной организации по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) и практический опыт при наличии образования, не ниже общего среднего. |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке |
| Другие характеристики | При техническом осмотре и контроле устранения выявленных неисправностей вагонов на пунктах подготовки вагонов к перевозкам (далее - ППВ), пунктах технического обслуживания грузовых вагонов и пассажирских вагонов транзитных поездов, расположенных на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях ТТ-Т классов, внеклассных - 4-й разряд; при техническом осмотре и контроле устранения выявленных неисправностей грузовых и пассажирских вагонов, подготовке вагонов к перевозкам, проведении ревизии пневматической и механической систем разгрузки с целью выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения, на ППВ, на пунктах технического обслуживания, расположенных на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах - 5-й разряд.Старший осмотрщик вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технический осмотр вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | Код | В/01.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре с выявлением неисправностей в коммерческом отношении при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения |
| Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза (включая неисправности в коммерческом отношении) |
| Определение дефектов в ходовых частях, кузове, узлах и деталях вагонов |
| Нанесение меловой разметки на технически неисправные вагоны для последующего безотцепочного ремонта |
| Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Контроль устранения выявленных неисправностей вагонов |
| Уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, содержанию их в надлежащем состоянии |
| Оформление первичных форм учета по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Приемка и сдача смены |
| Необходимые умения | Определять дефекты и неисправности в ходовых частях, кузове, узлах и деталях вагонов, нарушения крепления груза |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться измерительным инструментом, шаблонами |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Пользоваться автоматизированными системами: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Применять электронную подпись при оформлении первичных форм учета по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станциях в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство вагонов |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Порядок обозначения хвоста поезда |
| Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и правила пользования ими |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство и принцип работы автоматизированных систем: |
| контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении первичных форм учета по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Правила перевозки опасных грузов |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка к отцепке вагонов в ремонт | Код | В/02.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Доведение до сведения руководителя смены о необходимости отцепки вагонов от состава в ремонт |
| Оповещение оператора пункта технического обслуживания об объеме ремонта вагонов |
| Оформление уведомлений о повреждении вагонов для отцепки от состава с передачей дежурному по железнодорожной станции и оператору пункта технического обслуживания |
| Оформление актов на вагоны, требующие ремонта |
| Снятие сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Необходимые умения | Передвигаться по путям железнодорожной станции при снятии сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Пользоваться автоматизированными системами: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Применять электронную подпись при оформлении уведомлений о неисправности вагонов для отцепки от состава в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила оформления технической документации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Устройство вагонов |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство и принцип работы автоматизированных систем: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении уведомлений о неисправности вагонов для отцепки от состава в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.2.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы при техническом осмотре вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении | Код | В/03.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Расстановка осмотрщиков вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Контроль выполнения задания по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Ведение технической документации по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Необходимые умения | Принимать решения при нарушении требований нормативно­технической документации по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Оказывать необходимую помощь в освоении работы по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении |
| Пользоваться автоматизированными системами: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Применять электронную подпись при оформлении технической документации по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станциях в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство и принцип работы автоматизированных систем: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении технической документации по техническому осмотру вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.3. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту вагонов на путях промежуточных железнодорожных станций, пунктах подготовки вагонов к перевозкам, грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях V-Ш классов, контейнерных площадках | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименование должностей, профессий | Осмотрщик-ремонтник вагонов 4-го и 5-го разрядовСтарший осмотрщик-ремонтник вагонов 5-го и 6-го разрядов |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке |
| Другие характеристики | При техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на пунктах технического обслуживания вагонов, расположенных на путях общего и необщего пользования промежуточных железнодорожных станций, при техническом обслуживании контейнеров на контейнерных площадках - 4-й разряд; при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на пунктах подготовки вагонов к перевозкам, пунктах технического обслуживания вагонов, расположенных на грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях У-ТТТ классов - 5-й разряд. Старший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов | Код | С/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом обслуживании грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов, при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения |
| Техническое обслуживание грузовых вагонов (включая вагоны, груженные опасным грузом) с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении |
| Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно- карданных приводов, холодильных установок, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием универсальных установок и самоходных машин |
| Технический осмотр контейнеров |
| Ремонт контейнеров |
| Проверка контейнеров на герметичность, обеспечивающую сохранность груза |
| Контроль устранения выявленных неисправностей грузовых вагонов и контейнеров |
| Оформление первичных форм учета по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении, безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые умения | Определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться измерительным инструментом, шаблонами |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Применять электронную подпись при оформлении первичных форм учета по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочныму ремонту узлов, приборов вагонов в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станциях в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство грузовых вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила пользования измерительными приборами, инструментом и приспособлениями |
| Устройство самоходных машин и универсальных установок |
| Способы предупреждения и устранения неисправностей |
| Правила ограждения поезда |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении первичных форм учета по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка отцепки грузовых вагонов в ремонт со сдачей в ремонт контейнеров | Код | С/02.4 | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Доведение до сведения руководителя смены о необходимости отцепки грузовых вагонов от состава в ремонт |
| Оповещение оператора пункта технического обслуживания об объеме ремонта грузовых вагонов |
| Оповещение представителей смежных подразделений о наличии поврежденных контейнеров, требующих ремонта |
| Оформление технической документации на поврежденные грузовые вагоны и контейнеры с передачей дежурному по железнодорожной станции, оператору пункта технического обслуживания для отцепки вагона с неисправным контейнером от состава |
| Сопровождение грузового вагона с поврежденным контейнером на пути железнодорожной станции для сдачи в ремонт |
| Передача информации о технической готовности поезда и отдельных грузовых вагонов |
| Составление технических актов на поврежденные и исключаемые из инвентаря грузовые вагоны и контейнеры |
| Необходимые умения | Передвигаться по путям железнодорожной станции при снятии сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Применять электронную подпись при оформлении технической документации и актов по организации работы по отцепке грузовых вагонов в ремонт, сдаче в ремонт контейнеров в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство грузовых вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Порядок отправления порожних контейнеров |
| Правила оформления технической документации |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении технической документации и актов по организации работы по отцепке грузовых вагонов в ремонт, сдаче в ремонт контейнеров в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.3.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы при техническом обслуживании грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов | Код | С/03.4 | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов |
| Расстановка осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков-ремонтников вагонов задания по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов |
| Контроль выполнения задания по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов |
| Ведение технической документации по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом узлов, приборов вагонов |
| Необходимые умения | Принимать решения при нарушениях требований нормативно­технической документации по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Оказывать необходимую помощь в освоении работы по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов |
| Применять электронную подпись при оформлении технической документации по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станциях в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении технической документации по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту узлов, приборов вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.4. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ по техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях 11-1 классов, внеклассных; техническому обслуживанию, устранению неисправностей перед погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем разгрузки вагонов на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту вагонов в пунктах технического обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименование должностей, профессий | Осмотрщик-ремонтник вагонов 6-го и 7-го разрядовСтарший осмотрщик-ремонтник вагонов 7-го и 8-го разрядов |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке |
| Другие характеристики | При техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на ППВ, пунктах технического обслуживания грузовых вагонов и пассажирских вагонов транзитных поездов, расположенных на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях 11-1 классов, внеклассных - 6-й разряд;при техническом обслуживании, устранении неисправностей перед погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем разгрузки вагонов с целью выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения, на пунктах технического обслуживания, расположенных на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов в пунктах технического обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота - 7-й разряд.Старший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |

**3.4.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов с выявлением и устранением неисправностей в коммерческом отношении и с безотцепочным ремонтом грузовых и пассажирских вагонов | Код | D/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом обслуживании с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочным ремонтом грузовых и пассажирских вагонов при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения |
| Техническое обслуживание вагонов (включая вагоны, груженные опасным грузом) с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении |
| Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием универсальных установок и самоходных машин |
| Технический осмотр контейнеров |
| Проверка контейнеров на герметичность, обеспечивающую сохранность груза |
| Оформление первичных форм учета по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые умения | Определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами |
| Выполнять технические требования по обеспечению сохранности вагонов при техническом обслуживании, погрузке и выгрузке грузов |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Пользоваться автоматизированными системами: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Применять электронную подпись при оформлении первичных форм учета по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станциях в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство грузовых и пассажирских вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила пользования измерительными приборами, инструментом и приспособлениями, применяемыми при осмотре и ремонте грузовых и пассажирских вагонов, контейнеров |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство самоходных машин и универсальных установок |
| Способы предупреждения и устранения неисправностей |
| Правила ограждения поезда |
| Устройство и принцип работы автоматизированных систем: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении первичных форм учета по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка к отцепке грузовых и пассажирских вагонов в ремонт | Код | D/02.4 | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Доведение до сведения руководителя смены о необходимости отцепки грузовых и пассажирских вагонов от состава в ремонт |
| Оповещение оператора пункта технического обслуживания об объеме ремонта грузовых и пассажирских вагонов |
| Оформление технической документации на поврежденные грузовые и пассажирские вагоны и контейнеры |
| Передача информации о технической готовности поезда и отдельных грузовых и пассажирских вагонов |
| Составление технических актов на поврежденные и исключаемые из инвентаря грузовые и пассажирские вагоны и контейнеры |
| Необходимые умения | Передвигаться по путям железнодорожной станции при снятии сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Пользоваться автоматизированными системами: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Применять электронную подпись при оформлении технической документации и актов по техническому обслуживанию и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов вобъеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Порядок отправления порожних контейнеров |
| Правила оформления технической документации |
| Устройство и принцип работы автоматизированных систем: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении технической документации и актов по техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**3.4.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы при техническом обслуживании грузовых и пассажирских вагонов с выявлением и устранением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочном ремонте грузовых и пассажирских вагонов | Код | D/03.4 | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ознакомление с заданием по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Расстановка осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков-ремонтников вагонов задания по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Контроль выполнения задания по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов с выявлением и устранением неисправностей в коммерческом отношении |
| Ведение технической документации по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Необходимые умения | Принимать решения при нарушениях требований нормативно­технической документации по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Оценивать состояние измерительного инструмента, шаблонов |
| Пользоваться специальными средствами связи |
| Оказывать необходимую методическую помощь в освоении работы по техническому осмотру грузовых и пассажирских вагонов |
| Пользоваться автоматизированными системами: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Применять электронную подпись при оформлении технической документации по техническому обслуживанию с выявлением и устранением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов с выявлением неисправностей в коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов |
| Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станциях в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила оформления технической документации |
| Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство и принцип работы автоматизированных систем: контроля безопасности и связи пассажирского поезда, видеонаблюдения и регистрации, контроля и управления доступом, контроля посадки пассажиров |
| Порядок использования электронной подписи при оформлении технической документации по техническому обслуживанию с выявлением неисправностей в техническом состоянии и коммерческом отношении и безотцепочному ремонту грузовых и пассажирских вагонов в системах электронного документооборота или безбумажных технологий |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

**IV. Сведения об организациях-разработчиках**

**профессионального стандарта**

4.1. Ответственная организация – разработчик

|  |
| --- |
| **Акционерное общество «Узбекистон темир йуллари»** |
| (наименование организации)**Председатель правления Хасилов Х.Н.** |
|  (должность и ФИО руководителя) (подпись) |

4.2. Наименования организаций – разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Управление персоналом и подготовки кадров |
| 2 | Управление экономического анализа и прогнозирования |
| 3 | Управление вагонного хозяйства |
| 4 | УП «Региональные железнодорожные узлы» |
| 5 | АО "Узвагонтаъмир" |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

|  |
| --- |
| Отраслевой совет АО «Ўзбекистон темир йўллари» |
| (наименование Совета) |

|  |  |
| --- | --- |
| № | Содержание решения |
|  | Разработанный профессиональный стандарт рассмотрен, одобрен и направляется на утверждение. |
|  |  |