**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

**ВЫГРУЗЧИК НА ОТВАЛАХ**

**(наименование профессионального стандарта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат» |  |  |
| Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

**Раздел I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение вспомогательных работ при добыче полезных ископаемых открытым и подземным способами |  | В03.001 |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по  дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Прием груженых автосамосвалов на отвалах, регулирование их движения к местам разгрузки |

Группа занятий по НСКЗ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7111 | Горнорабочие и рабочие карьеров |  |  |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

**Виды экономической деятельности:**

|  |  |
| --- | --- |
| 24 | Металлургическая промышленность |
| 24.4 | Производство основных благородных и цветных металлов |
| 24.41 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
| 24.41.0 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

**II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт**

**(функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обобщенные трудовые**  **функции** | | | **Трудовые функции** | | |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при открытой добыче полезных ископаемых | 3 | Выполнение организационных работ по приему и регулированию груженых автосамосвалов при ведении отвальных работ на карьерах | А/01.3 | 3 |
| Выполнение организационных работ по приему и регулированию порожных и груженых железнодорожных составов при ведении отвальных работ на карьерах | А/02.3 | 3 |

**III. Характеристика обобщенных трудовых функций**

* 1. **Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при открытой добыче полезных ископаемых | **Код** | А | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Возможные наименования должностей** | Выгрузчик на отвалах 4-го разряда  Выгрузчик на отвалах 5-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к образованию и обучению** | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| **Требования к опыту практической работы** | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| **Особые условия допуска к работе** | Лица не моложе 18 лет для выгрузчика на отвалах;  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке;  Прохождение всех видов инструктажей по охране труда |
| **Другие характеристики** | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Код** | **Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности** |
| КОДП-2017 | 7111 | Горнорабочие и рабочие карьеров |

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании мер по охране труда работников» №263 от 15.09.2014 года.

Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» №ЗРУ-410 от 22.09.2016 года.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании Классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих» №795 от 04.10.2017 года.

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» УП-5812 от 06.09.2019 года

Общегосударственный Классификатор видов экономической деятельности Республики Узбекистан (ОКЭД, ред. 2)

Национальный стандартный классификатор занятий Республики Узбекистан.

* + 1. **Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Выполнение организационных работ по приему и регулированию груженых автосамосвалов при ведении отвальных работ на карьерах | **Код** | А/01.3 | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ; |
| Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по организационным работам при вскрышных и добычных работах в карьерах |
| Приём гружёных автосамосвалов на отвалах, обозначение места разгрузки автосамосвалов |
| Контроль параметров разгрузочных площадок, заполнения рудных складов |
| Выгрузка породы, закладочного материала и других отходов производства из транспортных средств |
| Наблюдение за образованием отвала, выравниванием его плугом, стругом, бульдозером или скрепером, раздельной разгрузкой кондиционного и некондиционного полезного ископаемого |
| Наращивание отвала |
| Очистка приёмных сосудов от налипшей и намёрзшей горной массы и других материалов после их выгрузки |
| Очистка габаритов дорог от просыпавшейся горной массы |
| Участие в укладке настила под экскаватор |
| Наблюдение за безопасностью манёвров автосамосвалов при езде их у бровки отвалов и подача предупреждающих сигналов |
| Ограждение знаками опасных мест |
| Наблюдение за освещением дорог в пределах рабочего места (отвала) |
| Учёт разгруженных транспортных средств. Устройство необходимых приспособлений для разгрузки автосамосвалов |
| Рекультивации площадей, нарушенных горными работами |
| Раскайловка негабарита |
| Пуск и остановка передвижного компрессора и наблюдение за его работой |
| Необходимые умения | Оценивать целостность ограждений, работоспособность средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения на рабочем участке |
| Применять механизмы, инструмент и специальные приспособления для расчистки площадок, очистки габаритов автодорог |
| Запускать передвижного компрессора |
| Определять грузоподъемность разгружаемых транспортных сосудов |
| Устанавливать ограждения и предупредительные знаки |
| Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
| Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Правила ведения отвальных работ и движения транспорта |
| Конструкции тормозов, опрокидывающих устройств автосамосвалов |
| Принцип работы компрессоров |
| Грузоподъемность разгружаемых автосамосвалов |
| Профиль и направление отвала |
| Схемы расположения транспортных путей на отвале |
| Действующую систему сигнализации |
| Внешние признаки отличия полезных ископаемых от породы |
| Основы электрослесарного дела |
| Грузоподъемность разгружаемых автосамосвалов |
| Профиль и направление отвала |
| Действующую систему сигнализации |
| Сигналы (и действия при них) подаваемые при взрывных работах. |
| Требования безопасности при очистке приемных сосудов от налипшей и намерзшей горной массы и других материалов после их выгрузки. |
| Правила оказания первой помощи пострадавшему |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
| Другие характеристики | - |

* + 1. **Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Выполнение организационных работ по приему и регулированию порожных и груженых железнодорожных составов при ведении отвальных работ на карьерах | **Код** | А/02.3 | **Уровень квалификации** | **3** |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ; |
| Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по организационным работам при вскрышных и добычных работах в карьерах |
| Прием порожних и груженых железнодорожных составов, регулирование их движения к местам разгрузки |
| Подача сигналов на загрузку думпкаров из автосамосвалов, наблюдение за загрузкой думпкаров |
| Выгрузка породы, рудной массы, закладочного материала из думпкаров, автосамосвалов и вагонеток |
| Очистка габаритов железнодорожных путей от просыпавшейся горной массы |
| Участие в подбивке, передвижке, наращивании и подъеме откачных отвальных путей |
| Содержание, текущих ремонт железнодорожных путей рабочей части тупика. Учет разгруженных вагонов |
| Включение воздушной магистрали для опрокидывания думпкара |
| Управление оборудованием поверхностного погрузочно-разгрузочного комплекса с обслуживанием рудоконтролирующей станции |
| Необходимые умения | Оценивать целостность ограждений, работоспособность средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения на рабочем участке |
| Применять механизмы, инструмент и специальные приспособления для расчистки площадок, очистки габаритов железнодорожных путей и автодорог |
| Определять грузоподъемность разгружаемых транспортных сосудов |
| Устанавливать ограждения и предупредительные знаки |
| Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
| Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Правила ведения отвальных работ и движения железнодорожного транспорта, конструкции и технические характеристики вагонов, думпкаров, тормозов, опрокидывающих устройств и компрессоров |
| Грузоподъемность разгружаемых транспортных сосудов |
| Способы и условия разгрузки и закрепления кузовов думпкаров |
| Основные сведения об устройстве железнодорожных путей и стрелочных переводов |
| Схему расположения транспортных путей на отвале |
| Порядок наращивания и передвижки рельсовых путей железнодорожного тупика |
| Действующую систему сигнализации |
| Сигналы (и действия при них) подаваемые при взрывных работах. |
| Требования безопасности при очистке приемных сосудов от налипшей и намерзшей горной массы и других материалов после их выгрузки. |
| Правила оказания первой помощи пострадавшему |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
| Другие характеристики | - |

**IV. Сведения об организациях-разработчиках**

**профессионального стандарта**

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |
| --- |
| ГП «Навоийский ГМК»  (наименование организации)  Главный инженер ГП «Навоийский ГМК» Снитка Н.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись) |

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отдел организации труда и заработной платы Финансово-экономического управления ГП «Навоийский ГМК» |
|  | Управление кадров ГП «Навоийский ГМК» |
|  | Центральное рудоуправление ГП «Навоийский ГМК» |
|  | Северное рудоуправление ГП «Навоийский ГМК» |
|  | Южное рудоуправление ГП «Навоийский ГМК» |
|  | Рудоуправление №5 ГП «Навоийский ГМК» |
|  | Рудоуправление «ГМЗ-1» ГП «Навоийский ГМК» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

|  |  |
| --- | --- |
| № | Содержание решения |
|  |  |
|  |  |