**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

ВЫСТАВЩИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование профессионального стандарта)

Ассоциация предприятий промышленности строительных материалов Узбекистана («Узпростройматериалы»).
Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица «Тафаккур», дом 68А. Телефон: 71 252 20 63, 71 252 20 65.
E-mail: info@uzsm.uz , [www.uzsm.uz](http://www.uzsm.uz)

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

**Раздел I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственно-техническое и технологическое обеспечение строительного производства |  | F.029 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код по дескриптору |
| **Основная цель вида профессиональной деятельности:** |
| Снятие обожженных изделий |

Группа занятий по НСКЗ**:**

|  |  |
| --- | --- |
| 8229 | Операторы машин по производству химической продукции |
| (код НСКЗ) | (наименование группы)  |
| Виды экономической деятельности**:** |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий |
| 23.51 | Производство цемента |

 (код ОКЭД) (наименование вида экономической деятельности)

**Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| Код по Реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК | Наименование | Код по Реестру | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК |
| А | Снятие обожженных изделий | 3 | Снятие с верхних и нижних рядов в камере печи обожженных изделий: кирпича, керамических блоков. | А/01.3 | 3 |
| 3 | Снятие с верхних и нижних рядов в камере печи обожженных изделий: черепицы, дренажных труб. | А/02.3 | 3 |

**Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций**

**3.1. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Снятие обожженных изделий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | А | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Происхождение обобщенной трудовой функции** | **Оригинал**  | **Использована с оригинала** | **Оригинала** |
| **Код** | **Регистрационный номер** |
| + | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Выставщик 4-го разряда. |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования. Профессиональное образование (ПТУ, СПТУ), полученное до 2001 года.Профессиональное от 1 до 3 месяцев обучение или стажировка на рабочем месте. |
| Требования к опыту практической работы | **-** |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе. Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности. Прохождение обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. |

**Другие характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Код** | **Наименование основной группы, должность (профессия) или специальность (специализация)** |
| КОДП-2017 | 8229 | Выставщик |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | Снятие с верхних и нижних рядов в камере печи обожженных изделий: кирпича, керамических блоков. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | А/01.3 | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Происхождение обобщенной трудовой функции** | **Оригинал**  | **Использована с оригинала** | **Оригинала** |
| **Код** | **Регистрационный номер** |
| + | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Перемещение изделий на выставочные площадки.Укладка изделий на выставочные площадки.Разбраковка изделий в соответствии с техническими условиями.Определение брака по внешнему виду. Укладка изделий на транспортные средства.  |
| Необходимые умения | Навыки снятия с верхних и нижних рядов в камере печи кирпича и керамических блоков.Умение укладки изделий на транспортные средства.Умение определения брака по внешнему виду изделий. Навыки настройки контрольно-измерительных инструментов и приспособлений. |
| Необходимые знания | Знание устройства обслуживаемого оборудования.Знание основных свойств и требований, предъявляемых к кирпичу и керамическим блокам.Знание видов брака. Знание технологии производства. Знание способов выявления неисправностей в работе агрегатов и их устранения.Знание правил по охране труда, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности. |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  | Снятие с верхних и нижних рядов в камере печи обожженных изделий: черепицы, дренажных труб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | А/02.3 | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Происхождение обобщенной трудовой функции** | **Оригинал**  | **Использована с оригинала** | **Оригинала** |
| **Код** | **Регистрационный номер** |
| + | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Перестановка катальных полос, листов, узкоколейных путей, поворотных кругов. Установка поддонов под погрузку изделий. Смазка тележек, вагонеток и тачек. |
| Необходимые умения | Навыки снятия с верхних и нижних рядов в камере печи черепицы и дренажных труб.Умение установки поддонов под погрузку изделий.Навыки смазки тележек, вагонеток и тачек.Навыки ведения установленной технической документации.Навыки последовательного выполнения операций в технологическом процессе. |
| Необходимые знания | Знание основных свойств и требований, предъявляемых к черепице и дренажным трубам.Знание требований государственных стандартов, предъявляемых к качеству изделий.Знание правил пользования средствами индивидуальной защиты, защитными приспособлениями.Знание устройств катальных полос, листов, узкоколейных путей, поворотных кругов. |
| Другие характеристики | - |

**Раздел IV. Сведения об организациях-разработчиках**

**профессионального стандарта**

**1.** Ответственная организация – разработчик

|  |
| --- |
| Ассоциация “Узпромстройматериалы”(наименование организации)Баходиров.А.АПервый заместитель председателя правления по науке и инновациям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность и ФИО руководителя) (подпись) |

**2.** Наименования организаций – разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
|  | АО “Кизилкумцемент” |
|  | ООО “УзқурилишматериалЛИТИ” НИИЦ |
|  | АО “Бекабадцемент” |
|  | АО “Ахангаранцемент” |