**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

ГОЛЛЕНДОРЩИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование профессионального стандарта)

Ассоциация предприятий промышленности строительных материалов Узбекистана («Узпростройматериалы»).  
Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица «Тафаккур», дом 68А. Телефон: 71 252 20 63, 71 252 20 65.  
E-mail: [info@uzsm.uz](mailto:info@uzsm.uz) , [www.uzsm.uz](http://www.uzsm.uz)

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

**Раздел I. Общие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственно-техническое и технологическое обеспечение строительного производства |  | F.029 | |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | Код по дескриптору | |
| **Основная цель вида профессиональной деятельности:** | | | |
| Процесс распушки асбеста и его перемешивания | | | |

Группа занятий по НСКЗ**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8212 | Операторы машин по обработке металлов и минерального сырья | | | |
| (код НСКЗ) | | | | | (наименование группы) |
| Виды экономической деятельности**:** | | | | | | |
| 23.51 | | | Производство цемента | | | |
| 23.52 | | | Производство извести и строительного гипса | | | |

(код ОКЭД) (наименование вида экономической деятельности)

**Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | | |
| Код по Реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК | Наименование | Код по Реестру | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК |
| А | Процесс распушки асбеста и его перемешивания | 3 | Ведение процесса распушки асбеста и перемешивания его с цементом в соответствии с заданным режимом. | А/01.3 | 3 |
| 3 | Перемешивание полученной массы. | А/02.3 | 3 |

**Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций**

**3.1. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | [Процесс распушки асбеста и его перемешивания](http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=76538&CODE=76538) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | А | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Происхождение обобщенной трудовой функции** | **Оригинал** | **Использована с оригинала** | **Оригинала** | |
| **Код** | **Регистрационный номер** |
| + | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Голлендорщик. |
| Требования  к образованию  и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования.  Профессиональное образование (ПТУ, СПТУ), полученное до 2001 года.  Профессиональное от 1 до 3 месяцев обучение или стажировка на рабочем месте. |
| Требования к  опыту  практической работы | **-** |
| Особые условия  допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет.  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.  Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и получение допуска к самостоятельной работе.  Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности.  Прохождение обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности и пожарно-технического минимума по соответствующей программе. |

Другие характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Код** | **Наименование основной группы, должность (профессия) или специальность (специализация)** |
| КОДП-2017 | 8212 | Голлендорщик |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Ведение процесса распушки асбеста и перемешивания его с цементом в соответствии с заданным режимом. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | А/01.3 | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Происхождение обобщенной трудовой функции** | **Оригинал** | **Использована с оригинала** | **Оригинала** | |
| **Код** | **Регистрационный номер** |
| + |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Осмотр голлендора.  Подготовка к работе голлендора и ковшевой мешалки.  Пуск голлендора и ковшевой мешалки.  Наполнение голлендора водой.  Загрузка асбеста.  Перемешивание асбеста гребком.  Регулирование зазора между барабаном и планкой голлендора. Наблюдение за работой весового дозатора цемента.  Загрузка порции цемента в голлендор. |
| Необходимые умения | Умение ведения процесса распушки асбеста.  Умение перемешивания асбеста с цементом в соответствии с заданным режимом.  Навыки осмотра и подготовки к работе голлендора и ковшевой мешалки.  Умение пуска голлендора и ковшевой мешалки.  Навыки перемешивания асбеста гребком.  Умение регулирования зазоров между барабаном и планкой голлендора.  Навыки наблюдения за работой весового дозатора цемента.  Навыки ведения установленной технической документации.  Навыки последовательного выполнения операций в технологическом процессе. |
| Необходимые знания | Знание устройства и принципов работы голлендора и мешалки.  Знание состава и свойств асбеста и цемента, поступающих для приготовления асбестоцементной массы.  Знание сортов и марок асбеста и цемента для приготовления асбестоцементной массы.  Знание количественного соотношения асбеста и цемента в сырьевой смеси. |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Перемешивание полученной массы. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | А/02.3 | **Уровень квалификации** | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Происхождение обобщенной трудовой функции** | **Оригинал** | **Использована с оригинала** | **Оригинала** | |
| **Код** | **Регистрационный номер** |
| + | - |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Слив готовой асбестоцементной массы в ковшевую мешалку.  Перекачивание асбестовой суспензии в контактные смесители и другие голлендоры.  Учет количества слитых голлендоров.  Промывка голлендора и сливной трубы.  Очистка устройств для подачи асбеста и цемента.  Чистка голлендора и смазка подшипников.  Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |
| Необходимые умения | Умение перемешивания полученной массы.  Умение слива готовой массы в ковшевую мешалку.  Умение перекачивания асбестовой суспензии в контактные смесители.  Ведение учет количества слитых голлендоров.  Навыки промывки голлендора и сливной трубы.  Умение очистки устройств для подачи асбеста и цемента.  Умение чистки голлендора и смазки подшипников. |
| Необходимые знания | Знание способов прициковки ножей барабанов и гребенок голлендоров.  Знание способов контроля процесса перемешивания.  Знание способов контроля качества асбестоцементной массы.  Знание способов выявления неисправностей в работе агрегатов и их устранения. |
| Другие характеристики | - |

**Раздел IV. Сведения об организациях-разработчиках**

**профессионального стандарта**

**1.** Ответственная организация – разработчик

|  |
| --- |
| Ассоциация “Узпромстройматериалы”  (наименование организации)  Баходиров.А.А  Первый заместитель председателя правления по науке и инновациям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность и ФИО руководителя) (подпись) |

**2.** Наименования организаций – разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
|  | АО “Кизилкумцемент” |
|  | ООО “УзқурилишматериалЛИТИ” НИИЦ |
|  | АО “Бекабадцемент” |
|  | АО “Ахангаранцемент” |