|  |
| --- |
| **КАСБ СТАНДАРТИ** |
| **ТОВАР ОПЕРАТОРИ** |
| **(касб стандарти номланиши)** |
|  |  |
| **Рўйхатга олиш рақами** |  |

|  |
| --- |
| **I БЎЛИМ** |
| **УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР** |
| Нефть маҳсулотларини ҳайдаш станциясини эксплуатация қилишни таъминлаш ва ташкил этиш |  | **B02.054** |
| (касбий фаолият турининг номланиши) | **код** |
| **Мутахассислик фаолияти турининг асосий мақсади:** |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишни амалга оширувчи саноат объектлари (саноат объектлари)да нефть, газ, газ конденсати ва уларни қайта ишлашдан олинган маҳсулотлар, реагентлар ва бошқа маҳсулотлар (товар маҳсулотлар)ни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш, тарқатишни таъминлаш |
| **Фаолият гуруҳи:** |
| 8159 | Кимёвий маҳсулотларни қайта ишлаш қурилмалари операторлари (бошқа бошланғич гуруҳларга кирмайдиган) |  |  |
| (ММСТ бўйича код) | (номи) | (ММСТ бўйича код) | (номи) |
|  |  |  |  |
| **Иқтисодий фаолият турларига тааллуқлилиги:** |
|  |
| 19.20.0 | Нефтни қайта ишлаш маҳсулотларини ишлаб чиқариш |
| (ИФТК коди) | (иқтисодий фаолият турининг номланиши) |

|  |
| --- |
| **II БЎЛИМ** |
| **КАСБ СТАНДАРТИГА КИРИТИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИНИНГ ТАСНИФИ** |
| **(касбий фаолият турининг вазифалари харитаси)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Умумлаштирилганмеҳнат вазифалари** | **Меҳнат вазифалари** |
| Код | Номланиши | Малака даражаси | Номланиши | Код | Малака даражаси (ним-даражаси) |
| А | Саноат объектларида тараланган товар маҳсулотлари ҳаракатланиши бўйича операцияларни, товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи ва тайёргарлик ишларини бажариш | 3 | Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларнинг техник ҳолатини текшириш | А/01.3 | 3 |
| Товар маҳсулотининг параметрларини текшириш | А/02.3 | 3 |
| Тараланган товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш | А/03.3 | 3 |
| Тоза ва ишлатилган мойлар билан операциялар бажариш | А/04.3 | 3 |
| B | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишни таьминлаш | 3 | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик жиҳозлар, резервуарлар, цистерналарга хизмат кўрсатиш | B/01.3 | 3 |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун иншоатлар (станционар резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, эстакадалар, жойлар, бандаргоҳ ва қувурлар)ни тайёрлаш | B/02.3 | 3 |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш | B/03.3 | 3 |
| Нефть ушлагичларга хизмат кўрсатиш | B/04.3 | 3 |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда, тарқатишда ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш | B/05.3 | 3 |
| C | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатилишини таьминлаш | 4 | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик жиҳозлар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларга хизмат кўрсатиш | C/01.4 | 4 |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишга иншоотлар (станционар резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, эстакадалар, жойлар, бандаргоҳ ва қувурлар)ни тайёрлаш | C/02.4 | 4 |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш | C/03.4 | 4 |
| Товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш | C/04.4 | 4 |
| D | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишни таьминлаш | 5 | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда технологик жиҳозлар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларга хизмат кўрсатиш | D/01.5 | 5 |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш иншоотлар (станционар резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, эстакадалар, бандаргоҳ, ўтиш нефтбазалари ва қувурлар)ни тайёрлаш | D/02.5 | 5 |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш | D/03.5 | 5 |
| Товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш | D/04.5 | 5 |

|  |
| --- |
| **III БЎЛИМ** |
| **УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИНИНГ ТАВСИФИ** |
| **3.1. УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАСИ** |
| **Номланиши** | Саноат объектларида тараланган товар маҳсулотлари ҳаракатланиши бўйича операцияларни, товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи ва тайёргарлик ишларини бажариш |
|  |
|  | **Коди** | А |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Умумлаштирилган меҳнат вазифасининг келиб чиқиши** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Мос лавозимлар (номланиши)** | 2, 3-даражали товар оператори |
| **Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар** | Ўрта (тўлиқ) умумий таълим ёки бошланғич профессионал таълим базасидаги ўрта профессионал таълим ёки профессионал тайёргарлик (бир йилгача касбга ўқитиш дастурлари бўйича таълим муассасалари базасидаги курслар ва қўшимча профессионал таълим дастурлари), амалий тажриба. |
| **Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар** | - |
| **Фаолиятни амалга оширишга рухсат бериш учун махсус талаблар** | Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Мажбурий дастлабки (ишга қабул қилинганда) ва даврий тиббий кўрик (текширув), шунингдек навбатдан ташқари тиббий кўрик (текширув)дан ўтиш.Белгиланган тартибда меҳнатни муҳофаза қилиш ва саноат хавфсизлиги бўйича ўқитиш ва билимларини текшириш.Юк кўтариш механизмлари билан иш бажариш бўйича ўқитилган ва гувоҳномага эга бўлган.Ёнғин хавфсизлиги чоралари, ЁТМ бўйича ўқитиш, шу жумладан хавфли чиқиндиларни қайта ишлаш ҳуқуқини берувчи инструктаж ва машғулотлар ўтиш.Хавфсиз иш усуллари ва услублари бўйича ўқитиш ва билимларини синовдан ўтказиш, иш жойида жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш, иш жойида амалиёт ўташ. Босим остида ишлайдиган қурилмаларга хизмат кўрсатиш хавфсизлиги қоидалари бўйича ўқитиш ва билимларини синовдан ўтказиш.1,8 метр ва ундан баландликдаги ишларни бажариш учун талаб этиладиган махсус талаблар.18 ёшдан кичик бўлмаган. |
| **Қўшимча тавсифлар** |
| **Ҳужжатнинг номланиши** | **Коди** | **Асосий гуруҳ, лавозим (касб) ёки мутахассислик (ихтисослик)нинг номланиши** |
| КОДП-2017 | 8159 | Тўкувчи-қуювчи;Асбобларни суюқлик билан тўлдирувчи;Кимёвий маҳсулотларни қуювчи;Баллонлар заправкачиси. |

|  |
| --- |
| **3.1.1. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларнинг техник ҳолатини текшириш |
|  |
|  | **Коди** | А/01.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларни тозалик ва терлаш, сизиб чиқиш, эзилиш, қобиқнинг шикастланиш ҳолатига визуал текшириш |
| Кўздан кечириш натижасига кўра резервуарлар, цистерналар ва сиғимларда шикастланиш мавжудлиги ҳақида бевосита раҳбарга хабар бериш  |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларда тиқилиб қолишни текшириш |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларни буғлатиш, ювиш ва қуритиш  |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлардан сув ва туб чўкиндиларни ҳайдаб чиқариш, дренаж қилиш ва тозалаш |
| **Зарур кўникмалар** | Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлардаги механик шикастланишларни аниқлаш |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлардаги терлаш, сизиб чиқишларни аниқлаш  |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларнинг тиқилиб қолиш ва зичликка текшириш |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларда бегона жисмларнинг мавжудлигини аниқлаш  |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлар тубида чўкинди муз ёки сув борлигини аниқлаш |
| Тамғаларни тайёрлаш |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларни буғлатиш, ювиш ва қуритишни амалга ошириш |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларни буғлатиш, ювиш ва қуритиш учун қўлда, механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва воситалардан фойдаланиш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш |
| Бахтсиз ҳодисалар юз берганда жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситалари, ёнғинга қарши бирламчи ўт ўчириш воситаларидан фойдаланиш |
| **Зарур билимлар** | Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларнинг вазифаси, тузилиши ва ишлатиш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларининг вазифаси, тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатиш тартиби |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларнинг ишлатиш учун яроқлилигини баҳолаш мезонлари |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларидаги товар маҳсулоти қолдиқларини, механик аралашмаларни, сув ва туб чўкиндиларни буғлатиш, ювиб ташлаш қуритиш усуллари |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларни буғлатиш, ювиш ва қуритиш воситалари ва эритмалари таркиби |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлар тубидаги сув ва чўкиндиларини чиқариш, дренаж қилиш ва ҳайдаш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш тартиби |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлар, автосиғимларнинг беркитиш ва ростлаш арматураларини тамғалаш усуллари |
| Товар маҳсулотининг ҳажмини аниқлаш ва унинг массасини ҳисоблаш тартиби |
| Калибрлаш градировкалаш жадваллари билан ишлаш тартиби |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларни буғлатиш, ювиш, қуритиш учун қўлда ва механизациялашган асбоблар қурилмалар ва мосламаларини қўллаш қоидалари ва ишлатиш бўйича йўриқномалар |
| Саноат объектларида авариялар, нохуш ҳодисаларнинг олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатларини бартараф этиш режалари |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.1.2. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотининг параметрларини текшириш |
|  |
|  | **Коди** | А/02.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотидан намуна олиш учун резервуарлар сиғимларни тайёрлаш |
| Намуна олишдан олдин резервуарлар, сиғимлар, цистерналарни оқова сувлар ва ифлослардан тозалаш |
| Понтон ёки сузувчи том билан жиҳозланган резурвуарлар, цистерналар, сиғимлар, шу жумладан перфорацияланган резервуарлар колоннасидаги товар маҳсулотларидан намуна олиш |
| Сақлаш пайтида цистерна, сиғим, резервуардаги товар маҳсулотининг даражасини ўлчаш |
| Товар маҳсулотининг намунасини қадоқлаш ва маркировка қилиш |
| Товар маҳсулотининг параметрларини аниқлаш (зичлик, ҳарорат, босим, масса, ҳажм) |
| Товар маҳсулотининг параметрлари бўйича намуна олиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги товар маҳсулотининг сатҳи, ҳарорати, босими, ҳажмини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотларида механик аралашмалар ва сув мавжудлигини визуал равишда аниқлаш |
| Намуна олишдан олдин резервуарлар цистерналар, сиғимлардаги, сув ва механик чиқиндиларни олиб ташлаш |
| Кимёвий таҳлил учун товар маҳсулотидан намуналар олиш |
| Товар маҳсулоти намунасини қадоқлаш ва маркировка қилиш |
| Резервуарлар, сиғимлар цистерналарнинг зулфинларини очиш ва ёпиш |
| Бахтиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситалари, ёнғинга қарши бирламчи ўт ўчириш воситаларидан фойдаланиш |
| Намуна олиш ва товар маҳсулоти параметрлари бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотларининг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши ва ишлатиш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларининг вазифаси, тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатиш қоидалари |
| Товар маҳсулотидан намуна олиш қоидалари ва тартиби |
| Ўлчагичнинг вазифалари ва қўллаш тартиби, уларнинг тўлиқ сиғими шкалаларининг бўлиниш қиймати |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Товар маҳсулоти намуналарини қадоқлаш, маркалаш ва сақлаш тартиби  |
| Саноат объектларида авариялар, нохуш ҳодисаларнинг олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатларини бартараф этиш режалари |
| Товар маҳсулотининг параметрлари бўйича намуналар олишда белгиланган ҳужжатларнинг мақсади, турлари ва расмийлаштириш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.1.3. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Тараланган товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш |
|  |
|  | **Коди** | А/03.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Идишларда қадоқланган маҳсулотни, шу жумладан банкалар, канистрлар ва бочкалар (тараланган товар маҳсулотлари)даги ҳажми бўйича товар маҳсулотларини тамғалари бутунлигини текшириш |
| Юк ташиш ҳужжатларининг мавжудлиги ва тўғри расмийлаштирилишини, амалда қабул қилинган тараланган товар маҳсулотининг юк ташиш ҳужжатларига мувофиқлигини текшириш |
| Тара ва қадоқларнинг бутлигини, тараланган товар маҳсулотининг яроқлилик муддатини текшириш |
| Тараланган товар маҳсулотларини, газ билан баллонларни ташиш учун сиғимлар (таралар) билан жиҳозланган транспорт воситаларининг оғирлигини тортиш |
| Тараланган товар маҳсулотларининг оғирлигини тортиш ва миқдорини ҳисоблаш |
| Тараланган товар маҳсулотини иситиш |
| Тараланган товар маҳсулотини қабул қилиш тоширишдан кейин сиғим (тара)ларни ёпиш |
| Сиғим (тара)ларни тамғалаш |
| Тараланган товар маҳсулоти партиясига сифат сертификатини ёпиштириш (осиб қўйиш) |
| Тараланган товар маҳсулотларини юклаш, тушириш |
| Тараланган товар маҳсулотларини омборларга жойлаштириш |
| Тараланган товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида тартибни меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига мувофиқ сақлаб туриш |
| Тараланган товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш бўйича ҳужжатларни ўрнатилган тартибда юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Товар маҳсулотлари бўлган сиғим (тара)лар тамғасининг бутлигини аниқлаш |
| Идишлар ва қадоқларнинг бутунлигини, тараланган товар маҳсулотининг яроқлилик муддатини аниқлаш |
| Тараланган товар маҳсулотлари миқдорини аниқлаш |
| Сиғим (тара)лар герметик тиқинлашни амалга ошириш |
| Тараланган товар маҳсулотлар оғирлигини тортишни амалга ошириш  |
| Тараланган товар маҳсулотларини, газ билан баллонларни ташиш учун сиғим (тара)лар билан жиҳозланган транспорт воситаларининг оғирлигини тортишни бажариш |
| Тараланган товар маҳсулотларини қиздириш жиҳозлардан фойдаланиш |
| Тараланаган товар маҳсулотларининг қиздириш параметрларини аниқлаш |
| Тамғалашга тайёрлаш |
| Товар маҳсулотига сифат сертификатини ёпиштириш (осиб қўйиш)ни амалга ошириш |
| Тараланган товар маҳсулотларини юклаш ва туширишни амалга ошириш |
| Фойдаланишдан олдин юк кўтариш мосламаларининг созлигини аниқлаш |
| Тараланган товар маҳсулотлари инвентаризация қилиш |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида тозалик ва тартибни сақлаб туриш учун инвентар ва техник воситалардан фойдаланиш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситалари, бирламчи ёнғинга қарши ўт ўчириш воситаларидан фойдаланиш |
| Тараланган товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатишга оид ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотларининг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Зарарли моддаларга кирувчи товар маҳсулотларининг туркумланиши |
| Товар маҳсулотларининг камайиш ва бузилиш сабаблари ва уларнинг олдини олиш усуллари |
| Товар маҳсулотларининг табиий камайиш меъёрлари |
| Сиғим (тара)ларни тамғалаш усуллари |
| Товар маҳсулотларини қиздириш қоидалари ва усуллари  |
| Юкларни илдириш, кўтариб-тушириш, кўчириш ишларини амалга ошириш қоидалари |
| Тараланган товар маҳсулотларини тортиш тартиби |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, тавсифи, туркумланиши ва ишлатиш қоидалари |
| Юк илдириш, юк кўтариш механизмлари ва мосламаларининг тузилиши, ишлаш принципи, ишлатиш қоидалари |
| Тараланган товар маҳсулотларини жойлаштириш қоидалари |
| Асбоблар, мосламаларни ишлатиш бўйича қоида ва йўриқномалар |
| Тараланган товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш тартиби |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида сақлашга қўйиладиган талаблар |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатларни огоҳлантириш, чеклаш ва улар оқибатларининг олдини олиш режалари |
| Тараланган товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, тарқатиш учун белгиланган ҳужжатлар турлари, мақсади, уларни юритиш тартиблари |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.1.4. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Тоза ва ишлатилган мойлар билан операциялар бажариш |
|  |
|  | **Коди** | А/04.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Бўлимлардан ишлатилган мойларни қабул қилиш |
| Мой фильтрларини бўлимларга тарқатиш |
| Ускуналар бирлигидан мой сарфи йиғишнинг индивидуал меъёрларини қайд қилиш |
| Бўлимларда тоза мойнинг ҳақиқий истеьмолини қайд қилиб бориш |
| Мой билан ишлаш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Мой фильтрларини бериш |
| Ишлатилган мойларини қабул қилиш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситалари, ёнғинга қарши бирламчи ўт ўчириш воситаларини ишлатиш |
| Мой билан ишлаш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Мойларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Ишлатилган мойларни қабул қилиш тартиби |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатларни огоҳлантириш, чеклаш ва улар оқибатларининг олдини олиш режалари |
| Мойлар билан ишлаш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиблари |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.2. УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАСИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишни таьминлаш |
|  |
|  | **Коди** | В |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Умумлаштирилган меҳнат вазифасининг келиб чиқиши** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Мос лавозимлар (номланиши)** | 4, 5-даражали товар оператори |
| **Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар** | Ўрта (тўлиқ) умумий таълим ёки бошланғич профессионал таълим базасидаги ўрта профессионал таълим ёки профессионал тайёргарлик (бир йилгача касбга ўқитиш дастурлари бўйича таълим муассасалари базасидаги курслар ва қўшимча профессионал таълим дастурлари), амалий тажриба. |
| **Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар** | Паст (аввалги) даражага эга бўлган касбда камида уч ой (ташкилот томонидан белгиланган минимал даражадан ташқари) |
| **Фаолиятни амалга оширишга рухсат бериш учун махсус талаблар** | Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Мажбурий дастлабки (ишга қабул қилинганда) ва даврий тиббий кўрик (текширув), шунингдек навбатдан ташқари тиббий кўрик (текширув)дан ўтиш.Белгиланган тартибда меҳнатни муҳофаза қилиш ва саноат хавфсизлиги бўйича ўқитиш ва билимларини текшириш.Юк кўтариш механизмлари билан иш бажариш бўйича ўқитилган ва гувоҳномага эга бўлган.Ёнғин хавфсизлиги чоралари, ЁТМ бўйича ўқитиш, шу жумладан хавфли чиқиндиларни қайта ишлаш ҳуқуқини берувчи инструктаж ва машғулотлар ўтиш.Босим остида ишлайдиган қурилмаларга хизмат кўрсатиш хавфсизлиги қоидалари бўйича ўқитиш ва билимларини синовдан ўтказиш.1,3 метр ва ундан баландликдаги ишларни бажариш учун талаб этиладиган махсус талаблар.18 ёшдан кичик бўлмаган. |
| **Қўшимча тавсифлар** |
| **Ҳужжатнинг номланиши** | **Коди** | **Асосий гуруҳ, лавозим (касб) ёки мутахассислик (ихтисослик)нинг номланиши** |
| КОДП-2017 | 8159 | Тўкувчи-қуювчи;Асбобларни суюқлик билан тўлдирувчи;Кимёвий маҳсулотларни қуювчи;Баллонлар заправкачиси. |

|  |
| --- |
| **3.2.1. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик жиҳозлар, резервуарлар, цистерналарга хизмат кўрсатиш |
|  |
|  | **Коди** | В/01.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик жиҳозларни белгиланган йўналиш бўйича айланиб чиқиш ва визуал текшириш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлайдиган ишчиларни рўйхатдан ўтказиш |
| Вертикал резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, зинапоялар, ўтиш жойларининг қопламалари устидаги ёғинларни олиб ташлаш |
| Қувурлар, беркитиш ва ростловчи арматураларни ташқи юзаларини мойли ифлослардан тозалаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг уланиш бўғинлари ва зичлагичларнинг зичлигини ва мустаҳкамланишини текшириш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи қурилмалар ва уларнинг элементлари, шу жумладан томдаги люк шарнирлари, люкдан тушиш жойларини, ўтиш жойлари, ўтиш кўприклари қайтма ускуналари, пастки дренаж қурилмалари патрубкаси заглушкаларининг техник ҳолатини текшириш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида резервуарлар, цистерналар, сиғимларининг қувурлари, беркитиш ва ростлаш арматураларидаги ташқи ифлосланиш даражасини баҳолаш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида беркитиш ва ростлаш арматуралардагиг, шу жумладан зичловчи сальникларни киритиш, резбали бўғинларни маҳкамлашдаги кичик носозликларни аниқлаш ва бартараф этиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни буғлаш, тозалаш, ювиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни ишга тушириш ва ишдан тўхтатиш учун тайёрлаш  |
| Сиғимлар, цистерналар ва резрвуарларни таъмирлаш ишларини бажариш даврида уларнинг ички юзаларини тозалаш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик жиҳозларни таьмирлаш (босим остида синаш ) ишлари назорати |
| Авария ва нохуш ҳодисалар юз берганда фойланиладиган ускуналар ва мосламалар, шу жумладан штанг, сим арқонлар, мобил насосларнинг иш қобилиятини текшириш |
| Ёнғинни ўчириш сув ҳовузлари ва жиҳозлар, шу жумладан зулфинлар, гидрантлар, қудуқлар, автоматик ёнғин учириш тизимларининг ҳолатини текшириш |
| Ерга уланиш мосламалари, чақмоқ қайтаргичларнинг мавжудлиги ва созлигини текшириш |
| Таъмирлаш ишларини бажаришдан олдин технологик қурилмалардан машьала тизимини сўндиргичлардан (заглушкаларини) ажратиш ва азот ёрдамида шамоллатиш |
| Машьалани ўчириш ва ёндириш, шу жумладан масофадан туриб |
| Машьала стволи атрофи ҳудудини тозалаш ва тўиқлар ўрнатиш |
| Машьала тизимигаузлуксиз газ етказиб бериш, конденсат йиғиш учун техник воситаларни ўз вақтида бўшатиш ишларини бажариш |
| Машьала тизимида ҳаво сўрилиши ва тарқалиб кетмаслиги ва унда портловчи аралашмалар пайдо бўлмаслигини назорат қилиш, шунингдек аланга тизимида гидрат шаклланишининг олдини олиш |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида тартибни белгиланган меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига мувофиқ сақлаш |
| Бажарилган ҳаракатлар натижалари тўғрисида бевосита раҳбарга ахборот бериш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда технологик ускуналар, резервуарлар, сиғимларга хизмат кўрсатиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар,цистерналар, сиғимлардаги механик шикастланишларни аниқлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар параметрлари ҳолатиниқайд қилиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладига технологик ускуналарнинг уланишлари ва зичлагичларнинг маҳкамлик, герметиклик ҳолатини аниқлаш |
| Ташқи белгилар бўйича товар маҳсулотларининг сизиб чиқишини аниқлаш |
| Резервуарлар, сиғимлар, ўтказгич қувурлар, беркитувчи ва ростловчи арматураларнинг ташқи юзасидаги ифлосланиш даражасини баҳолаш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи жиҳозлар, уларнинг элементларининг техник ҳолатини баҳолаш |
| Беркитувчи ва ростловчи арматуралардаги кичик носозликларини бартараф этиш |
| Зичлаш сальникларни киритишни, резбали уланишларни тортишни амалга ошириш |
| Қўл ва чилангарлик асбобларидан фойдаланиш |
| Ўтказгич қувур линияларига, резервуарларга, цистерналарга ва сиғимларга тиқинлар ўрнатиш (ечиб лиш) |
| Товар маҳсулотни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускунани ўтказгич қувур арматураси ёрдамида фойдаланиш пайтида ишдан тўхтатиш ва ишга туширишни амалга ошириш |
| Резервуар, сиғим, цистерналарда ҳаво оладиган ва сақлагич арматуралари, сатҳ ўлчагичлари, электр ва буғ-иситгичларининг созлигини аниқлаш |
| Машьала стволи узатмасини маҳкамлаш |
| Машьала тизимига газ етказиб бериш |
| Ўз вақтида бўшатиш учун ёрдамчи сиғимларни тўлдириш даражасини аниқлаш |
| Машьални ёқиш ва ўчиришни бажариш |
| Машьал тизимини бошқаришда назорат ва автоматлаштириш воситаларидан фойдаланиш |
| Машьала ҳудуди атрофидаги тўсиқлар мавжудлигини текшириш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни буғлатиш, шамоллатиш ва ювиш учун қўл ва механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва воситаларни ишлатиш |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида тозалик ва тартибни сақлаш учун инвентарлар ва техник воситалардан фойдаланиш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоваий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, офис жиҳозлари билан ишлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда фойдаланиладиган технологик ускуналарга техник хизмат кўрсатиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлаш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг жойлашув схемалари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни айланиб чиқиш йўналишлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналардаги носозликлар турлари |
| Резервуар, цистерналар, сиғимларни фойдаланиш учун яроқлилигини баҳолаш мезонлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш тартиби |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш учун эритмалар ва воситалар таркиби |
| Чилангарлик иши асослари |
| Товармаҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш учун қўл ва механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва мосламаларни қўллаш қоидалари ва фойдаланиш бўйича йўриқномалар |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни ишга тушириш ва ишдан тўхтатиш учун тайёргарлик кўриш талаблари |
| Машъала тизимларнинг схемаси, тузилиши ва ишлашининг технологик регламенти |
| Машьалани ёқиш ва ўчириш усуллари  |
| Машъала тизимларда гидрат ҳосил бўлиш шартлари |
| Машъала тизимларни ишлатиш қоидалари |
| Авариялар ва ҳодисалар ва ёнғинлар пайтида ишлатиладиган ускуналарнинг жойлашиш схемалари ва фойдаланиш тартиби |
| Фавқулодда вазиятларнинг турлари ва пайдо бўлиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатларни огоғлантириш, чеклаш ва уларнинг оқибатларининг олдини олиш режалари |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудини сақлаш туришга қўйиладиган талаблар |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминотлардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш учун белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.2.2. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун иншоатлар (станционар резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, эстакадалар, жойлар, бандаргоҳ ва қувурлар)ни тайёрлаш |
|  |
|  | **Коди** | В/02.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш ишларини олиб боришга иншоотларининг тайёрлик ҳолатини визуал кўздан кечириш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини тарқатиш (резервуарлар, цистерналар, сиғимларни ва технологик ўтказгич қувурларни ўзгартириш) учун технологик схемаларни тайёрлаш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишни олиб бориш учун қабул қилиш ва тарқатиш ҳайдаш бўйича йиғилган технологик схеманинг тўғрилигини текшириш |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимларда, бегона предметлар, чўкмалар, муз ёки сув йўқлигини текшириш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардан товарларни қабул қилиш, чиқариш ва ҳайдашдан олдин ундаги товар маҳсулоти ва товар остидаги сув қолдиқларини ўлчаш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларда қолдиқ босимни текшириш |
| Товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ҳимоя ва ёрдамчи қурилмалар ва уларнинг элементлари, шу жумладан томдаги люк шарнирлари, люкдан тушиш жойларини, ўтиш жойлари, ўтиш кўприклари қайтма ускуналари, пастки дренаж қурилмалари патрубкаси заглушкаларининг техник ҳолатини текшириш |
| Маржаларнинг бутлигини, тўсиқлар,сақлагич мосламалар, блокировкалаш ва сигнализация қурилмалари, шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларининг мавжудлиги ва яроқлилигини текшириш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун резервуарлар, сиғимлар, цистерналар ва қувурларни тайёрлаш (бўшатиш, дренажлаш, шамоллатиш) |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг газ тенглаштириш тизимининг ишлашини кузатиш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларни тайёрлаш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар мўлжалланган учун техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларнинг тайёрлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш тарқатиш, ҳайдашнинг технологик схемасини йиғиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлар ва технологик қувурларни қўшишни амалга ошириш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш. |
| Резервуарларда, цистерналар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари сатҳини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотларининг массасини (ҳажмини) ҳисоблаш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи воситалар ва уларнинг элементларини товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун тайёрлигини баҳолаш |
| Резервуарлар, сиғимлар, цистеналарда бегона нарсалар, чукмалар, муз ёки сув борлигини аниқлаш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардан маҳсулотлар қолдиғидан тозалаш, дренажлаш ва шамоллатиш,ишларини бажариш |
| Маржаларнинг бутлигини, тўсиқлар,сақлагич мосламалар, блокировкалаш ва сигнализация қурилмалари, шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларининг мавжудлиги ва яроқлилигини текшириш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника билан ишлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларни тайёрлаш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун қўлланиладиган технологик асбоб-ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг вазифаси, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш, ҳайдаш ва тарқатиш учун резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, технологик ускуналарнинг жойлашув схемалари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш,/тарқатиш, ҳайдашнинг технологик схемалари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлар ва технологик қувурларни қўшиш тартиби  |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Ўлчагичнинг вазифалари ва қўллаш тартиби, уларнинг тўлиқ сиғими шкалаларнинг бўлиниш қиймати |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги қолдиқ босимни текшириш тартиби |
| Товар маҳсулотларининг массасини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби  |
| Газ тенглаштириш ва газ тақсимлаш тизимларининг тузилиши |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни маҳсулотлари қолдиқларидан тозалаш, дренаж, шамоллатиш ишларини бажариш тартиби |
| Авария вазиятларининг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда фойдаланиладиган иншоотларни тайёрлаш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.2.3. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш |
|  |
|  | **Коди** | В/03.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулоти (зичлик, ҳарорат, босим, масса, ҳажм) параметрларини аниқлаш назорати |
| Понтон ёки сузувчи том билан жиҳозланган резурвуарлар,цистерналар, сиғимлар шу жумладан, перфорацияланган резервуарлар калоннасидан товар маҳсулотиг намунасини олиш, товар маҳсулотининг намунасини қадоқлаш ва маркировкалаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатиш резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, технологик асбоб-ускуналарни улаш ва ажратиш |
| Товар маҳсулотларини ҳайдаш учун мўлжалланган насос ускуналарини ишга тушириш ва тўхтатиш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик ускуналарнинг созлилигини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жўнатиш, ҳайдашда ортиқча йўқотишлар кўп қуйиш( кам қуйиш), тўкиш, аралаштириб юбориш, нормадан ортиқча йўқотишларнинг олдини олиш учун цистерналар, резервуар, сиғимларни тўлишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш бўйича ишларини уларнинг физик-кимёвий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда бажариш |
| Қовушқоқ ва қотадиган товар маҳсулотларини қиздириш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлар ва қувурлардан маҳсулотларни тўкишда маҳсулот қолдиқларини тозалаш (бўшатиш) |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарни қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида цистерналари, резервуарлар, сиғимлар, қувурлардаги зулфинлар, беркитиш арматуларининг очиқлиги ва ёпиқлигини текшириш |
| Товарларни қабул қилиш,тарқатиш ҳайдашдан сўнг, цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулоти сатҳини ўлчаш |
| Ҳажм ва масса бирликларидаги регламентланган параметрларни ҳисобга олган ҳолда цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари миқдорини ҳисоблаш |
| Товар маҳсулотларини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини темир йўл ва автомобил эстакадалари,бандаргоҳлар, қуйиш пунктларидаги қуйиш-тўкиш қурилмалари остига келиши ва жойлашиши назорат қилиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини тортиш |
| Товар маҳсулотлари қабул қилингандан/тарқатилгандан ва ҳайдалгандан кейин, цистерналар, резервуарлар, сиғимларни ёпиш |
| Цистерналари, резервуарлар, сиғимлар, автоцистерналарнинг беркитувчи ва ростловчи арматураларини тамғалаш |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг микдорий ва сифатли сақланишини таьминлаш |
| Портатив ўлчов асбоблари ёрдамида иш жойини газ билан ифлосланиш даражасини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш тўғрисидаги маьлумотларни ихтисослаштирилган дастурларга киритиш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимларни калибрлаш/градиуровка жадвалларига мувофиқ, қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш учун маҳсулотлар миқдорини ҳисоблаш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари сатҳини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотлари параметрларини аниқлаш (зичлик, ҳарорат, босим, масса, ҳажм) |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги маҳсулотларнинг солиштирма ҳажмини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларида механик аралашмалар ва сув борлигини аниқлаш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш |
| Кимёвий таҳлил учун товар маҳсулотидан намуналар олиш |
| Автомобилларни қуйиш мосламалари тагига жойлаштириш |
| Товар маҳсулотлариини вабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик ускуналарни цистерналар, резервуарлар, сиғимларга улаш ва ажратиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик жиҳозларнинг созлигини аниқлаш |
| Насос ускуналарини ишга тушириш ва тўхтатиш |
| Насос ускуналарининг созлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/тушириш, ҳайдаш пайтида цистерналар, резервуарлар, сиғимларнинг тўлдирилиш даражасини баҳолаш |
| Товар маҳсулотларини қиздириш параметрларини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қиздириш учун ускунадан фойдаланиш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари қолдиқларини тозалаш (бўшатиш) |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимларда герметик ёпишни бажариш |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларининг оғирлигини тортиш учун ускуналардан фойдаланиш |
| Тамғалар тайёрлаш |
| Қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш,ҳайдаш ва тарқатиш пайтида товар маҳсулоти микдорини ҳисобга олиш |
| Товар маҳсулоти ва реагентларнинг йўкотилишини қисқартириш чораларини кўриш |
| Иш зонасини газ билан ифлосланиш даражасини ўлчашда кўчма қурилмалардан фойдаланиш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоваий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника билан ишлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича ҳужжатлар рамийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, резеруарлар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлаш тартиби |
| Насос ускуналарининг ишлаш принциплари, техник хусусиятлари, ишга тушириш ва тўхтатиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг жойлашиш схемалари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлар ва технологик қувурларни ишга қўшиш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби  |
| Зарарли моддалар таркибига кирадиган товар маҳсулотларнинг таснифи |
| Товар маҳсулотларини йўқотилиши ва бузилиш сабаблари, уларнинг олдини олиш усуллари |
| Товар маҳсулотларининг табиий йўқотиш меъёрлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ишлатиладиган технологик ускуналардаги носозликлар турлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш бўйича локал меьёрий ва тақисимловчи ҳужжатлар талаблари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашдаги технологик жараёнлар |
| Темир йўл ташкилотлари билан тузилган шартномаларга биноан темир йўл цистерналарига маҳсулотларини қуйиш ва тўкиш коидалари ва белгиланган муддатлари |
| Ёпишқоқ ва парафинли товар маҳсулотларини ҳайдаш коидалари |
| Товар маҳсулотлари массасини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби  |
| Калибрлаш/градиуровка (ҳажмлагич) жадваллари билан ишлаш тартиби |
| Товар маҳсулотидан намуна олиш қоидалари ва тартиби |
| Ўлчагичларнинг вазифалари, улардан фойдаланиш тартиби, уларнинг тўлиқ ҳажми, шкалаларнинг бўлиниш, қиймати |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлар, автосиғимлар, беркитиш ва ростлаш арматураларини тамғалаш усуллари |
| Товар маҳсулотларини қиздириш усуллари ва қоидалари |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш тартиби |
| Цистерналар, резервуарларни,сиғимларни товар маҳсулотлари қолдиқларидан тозалаш (бўшатиш) тартиби |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини оғирлигини тортиш тартиби |
| Метан, оғир углеводородлар, метанол концентрациясини аниқлашга мўлжалланган қурилмаларнинг ишлатиш коидалари ва техник тавсифлари |
| Авария вазиятларининг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.2.4. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Нефть ушлагичларга хизмат кўрсатиш |
|  |
|  | **Коди** | В/04.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Нефть ушлагичларнинг техник ҳолатини визиуал текшириш |
| Оқова сувларниг нефть ушлагичлагичлар секциялари ўртасида бир текис таксимланишини таьминлаш, сув қуйилишида сув сатҳи ва баландлигини улчаш учун шибер ёки зулфинларни ростлаш |
| Ҳар ойда оқиб чиққан нефть маҳсулотларини йиғиб олиш ва уларга ортиқча сув кирмаслиги учун нефть йиғучи қувурларни горизонтал ҳолатини текшириш |
| Нефтни очик нефтьушлагичларда тўпланишни тезлаштириш учун нефть йиғувчи қурилмаларга маҳсулотларни қайта ишлаш учун ҳайдаш |
| Нефть ва маҳсулотларни нефть йиғиш ускуналариданачиқариб юбориш ва уларни улчагичларда қайта ишлаш |
| Ҳар суткада нефть ушлагичларда йиғилиб қолган чукмаларни туб клапанлари оркали чиқариб юбориш |
| Кирғич механизми фавқулодда тўхтатилган такдирда, нефть ушлагичларни чўкиндилардан бушатиш |
| Йиғувчи ва тақсимловчи лотоклар, нефть йиғувчи қувурлар, чукмаларни қириб олиш ва йуқ қилиш учун сув қуядаган ва механизмларнинг созлиги ва тозалигини текшириш |
| Кириш ва чикиш лотокларини тозалаш |
| Қирғич механизмлари мавжуд булмаганда нефть ушлагич секцияларни шлам насослари билан тозалаш ва чўкиндилар тўкиб ташлангандан кейин ўтказгич қувурларни ювиш |
| Нефть тутгичларига келиб тушадиган окава сувлардан намуналар олиш |
| Нефть ушлагичлар, шу жумладан қирғич механизмлар, насослар, гидроэлеваторларни режали ва бузилишларнинг олдини олиш бўйича таъмирлаш ишларини бажарилишини назорат қилиш |
| Нефть тутгичдан олдин ва кейин олинган қолдиқ сув намуналаридан нефть таркибини аниқлаш орқали нефть ушлагичнинг иш самарадорлигини баҳолаш |
| Нефть ушлагич ускуналар деталлари, шу жумладан зулфинлар, шиберлар, редукторларни мойлаш |
| Нефть ушлагичларни ишлатиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Нефть ушлагичларнинг техник ҳолатини баҳолаш |
| Сув қуйилишда сув қатламининг баландлигини ўлчаш учун асбоб ва воситалардан фойдаланиш |
| Нефть ва маҳсулотларни қайта ишлаш учун нефть йиғиш ускуналарига ҳайдашни амалга ошириш |
| Нефть маҳсулотларни улчагичларда қайта ишлашга тўплаш |
| Нефть ушлагичилар қувурлар, секцияларини тозалаш учун қўл ва механизациялашган асбоблари, ускуналари ва воситалардан фойдаланиш |
| Нефть ушлагичларга келиб тушган оқава сувлардан намуналар олиш |
| Нефть ушлагичдан олдин ва кейин олинган оқова сув намуналаридан нефть таркибини аниқлаш орқали нефть ушлагичнинг иш самарадорлигини баҳолаш |
| Нефть туткичлар юзасидан олиб ташлаш.  |
| Нефть ушлагичлардан сув ости чўкиндиларини олиб ташлаш |
| Беркитиш ва сақлагич ускуналардан ишда фойдаланиш |
| Нефть ушлагич ускуналар деталларини мойлаш |
| Бахтиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирлашчи воситаларни ишлатиш |
| Нефть ушлагичларни ишлаштиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Нефтнинг физик-кимёвий хусусиятлари ва уни кайта ишлаш |
| Нефть ушлагичларнинг тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатиш коидалари |
| Нефть ушлагич ускуналарига техник хизмат кўрсатиш ва таьмирлаш технологияси ва даврийлиги |
| Нефть ушлагич ускуналарнинг носозлик турлари |
| Улчагичларнинг вазифалари, қўллаш тартиби, уларнинг тўлиқ ҳажми ва шкалаларнинг бўлиниш қиймати |
| Нефть ушлагич қувурлари секцияларини тозалаш усуллари |
| Асбоблар, қурилмаларни ишлатиш бўйича қоида ва йўриқномалар |
| Оқова сувлардан намуна олиш тартиби |
| Оқова сувлардаги нефтнинг таркибини, уни кайта ишланган маҳсулотларини аниқлаш усуллар |
| Авария вазиятларининг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш режалари |
| Нефть ушлагичларини ишлатиш учун белгиланган ҳужжатларнинг турлари, максади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.2.5. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда, тарқатишда ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш |
|  |
|  | **Коди** | В/05.3 |  | **Малака даражаси** | 3 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотларни ишқорлаш учун зарур миқдор (ҳажм)даги компонент (қўшимча)ларни қабул қилиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардан ишқор, кислота, реагентларни тўкиш |
| Катализаторнинг кукунларини майдалаш, саралаш ва қоплаш |
| Товар маҳсулотларни ишқорлаш учун ускуналарни тайёрлаш ва технологик схемаларни йиғиш |
| Товар маҳсулотларини ишқорлашга киритиш |
| Газ конденсатини тозалаш |
| Чиқинди газларни углеводород буғини рекуперация қилиш қурилмасига чиқариш учун қуйиш-тўкиш қурилмаси ўтказгич қувурларига улаш |
| Товар маҳсулотини чиқариш жараёнида углеводород буғларининг рекуперациясини кузатиш |
| Элементларини маҳсулот буғлари билан тўйинишига уни алмаштиришга талаб этиладиган максимал даражага етишини назорат қилиш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини кам миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи ишларни бажариш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товар маҳсулотларини ишқорлаш учун зарур булган компонентлар микдорини ҳисоблаш |
| Товар маҳсулотини ишқорлашга киритиш учун технологик схемаларни йиғиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардан ишқор, кислота, реагентларни тўкишни амалга ошириш |
| Катализаторни майдалаш, саралаш ва коплашни амалга ошириш |
| Газ конденсатини тозалашнинг технологик схемаларини йиғиш |
| Чиқинди газларни углеводород буғини рекуперация қилиш қурилмасига буриш учун қуйиш-тўкиш қурилмаси қувурларига улаш |
| Углеводород газини рекуперация мосламасининг ишлаш параметрларини белгилаш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехникалар билан ишлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи ишларни бажариш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи ишларни бажаришда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг вазифаси, тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатиш қоидалари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ёрдамчи ишларни бажариш тартиби |
| Товар маҳсулотини ишқорлаш технологик схемаси |
| Газ конденсатини тозалашнинг технологик схемаси |
| Абсорбер (адсорбер) элементлариини маҳсулот буғлари билан тўйинганлигининг энг юқори даражаси |
| Авария вазиятларининг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминоти |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш даа бажариладиган ёрдамчи ишлари бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш тартиби, турлари ва мақсади |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.3. УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАСИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатилишини таьминлаш |
|  |
|  | **Коди** | С |  | **Малака даражаси** | 4 |
|  |
| **Умумлаштирилган меҳнат вазифасининг келиб чиқиши** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Мос лавозимлар (номланиши)** | 6-даражали товар оператори |
| **Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар** | Ўрта (тўлиқ) умумий таълим ёки бошланғич профессионал таълим базасидаги ўрта профессионал таълим ёки профессионал тайёргарлик (бир йилгача касбга ўқитиш дастурлари бўйича таълим муассасалари базасидаги курслар ва қўшимча профессионал таълим дастурлари), амалий тажриба. |
| **Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар** | Паст (аввалги) даражага эга бўлган касбда камида уч ой (ташкилот томонидан белгиланган минимал даражадан ташқари) |
| **Фаолиятни амалга оширишга рухсат бериш учун махсус талаблар** | Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Мажбурий дастлабки (ишга қабул қилинганда) ва даврий тиббий кўрик (текширув), шунингдек навбатдан ташқари тиббий кўрик (текширув)дан ўтиш.Белгиланган тартибда меҳнатни муҳофаза қилиш ва саноат хавфсизлиги бўйича ўқитиш ва билимларини текшириш.Юк кўтариш механизмлари билан иш бажариш бўйича ўқитилган ва гувоҳномага эга бўлган.Ёнғин хавфсизлиги чоралари, ЁТМ бўйича ўқитиш, шу жумладан хавфли чиқиндиларни қайта ишлаш ҳуқуқини берувчи инструктаж ва машғулотлар ўтиш.Босим остида ишлайдиган қурилмаларга хизмат кўрсатиш хавфсизлиги қоидалари бўйича ўқитиш ва билимларини синовдан ўтказиш.18 ёшдан кичик бўлмаган. |
| **Қўшимча тавсифлар** |
| **Ҳужжатнинг номланиши** | **Коди** | **Асосий гуруҳ, лавозим (касб) ёки мутахассислик (ихтисослик)нинг номланиши** |
| КОДП-2017 | 8159 | Тўкувчи-қуювчи;Асбобларни суюқлик билан тўлдирувчи;Кимёвий маҳсулотларни қуювчи;Баллонлар заправкачиси. |

|  |
| --- |
| **3.3.1. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик жиҳозлар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларга хизмат кўрсатиш |
|  |
|  | **Коди** | С/01.4 |  | **Малака даражаси** | 4 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик жиҳозларни нисбатан паст малакали товар операторлар томонидан белгиланган маршрут бўйича айланиб чиқишини ва кўздан кечирилишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик ускуналар ҳолати параметрларини рўйхатдан ўтказиш |
| Иншоотлар пойдеворлари, зинапоялар, пиёдалар ўтиш жойлари, айвонлар, томлар, иншоотларнинг етарлича ёритилиш ҳолатини назорат қилиш |
| Вертикал резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, зинапоялар, ўтиш жойлари копламаларини ёғинлар қолдиқларидан тозалашни таьминлаш |
| Товар маҳсулотини сақлаш зоналари ҳолатини назорат қилиш |
| Технологик линиялар (ўтказгич қувурлар)нинг ёпик участкалари ва турғун зоналари ҳолатини назорат қилиш |
| Қурилмалар, технологик ускуналарни рақамланишини (белгилаш) технологик объектлар схемасига мувофиқлигини текшириш, ва уларни мувофиқликка келтириш |
| Қувурлар, беркитиш ва ростлаш арматураларининг ташқи юзасини мой ифлосларидан тозалашни ташкил этиш ва бажарилишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг уланиш бўғинларива зичлагичларни герметиклигини ва мустаҳкамланишини текшириш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи қурилмалар ва уларнинг элементлари, шу жумладан томдаги люк шарнирлари, люкдан тушиш жойларини, ўтиш жойлари, ўтиш кўприклари қайтма ускуналари, пастки дренаж қурилмалари патрубкаси заглушкаларининг техник ҳолатини текшириш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг қувурлари, беркитиш ва ростлаш арматураларининг ташқи ифлосланиш даражасини баҳолаш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида беркитиш ва ростлаш арматураларининг, шу жумладан зичловчи сальникларни киритиш, резбали бўғинларни маҳкамлаш каби кичик носозликларни аниқлаш ва бартараф этиш |
| Қувурларни, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни мустаҳкамлик ва герматикликка синовдан ўтказишдан олдин тайёргарлик ишларини бажариш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни буғлаш, тозалаш, ювиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни ишга туширишга тайёрлаш |
| Таъмирлаш давридаа сиғимлар, цистерналар ва резрвуарларнинг ички юзаларини тозалаш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда фойдаланиладиган технологик жиҳозларни таьмирлаш (босим остида синаш) назорати |
| Аварияр ва нохуш ҳодисалар юз берганда ишлатиладиган асбоб-ускуналар ва қурилмаларнинг, шу жумладан сим арқонлар, кабеллар, мобил насосларнинг иш қобилиятини текшириш |
| Ёнғин пайтида ишлатиладиган сув ҳавзалари ва жиҳозлар, шу жумладан зулфинлар, гидрантлар, қудуқлар, автоматик ёнғин учириш тизимларининг ҳолатини текшириш |
| Товар маҳсулотининг сифатини назорат қилиш учун зарур бўлган асбоб ва ускуналарнинг мавжудлиги ва созлигини текшириш |
| Ерга улаш мосламалари, чақмоқ қайтаргичларнинг мавжудлиги ва созлигини текшириш |
| Таъмирлаш ишларини бажаришдан олдин технологик қурилмалардан машьала тизимини судиргичлардан (заглушкаларини) ажратиш ва азот ёрдамида шамоллатиш |
| Машьалани ўчириш ва ёндириш, шу жумладан масофадан туриб |
| Машьала тизимигаузлуксиз газ етказиб бериш, конденсат йиғиш учун техник воситаларни ўз вақтида бўшатиш ишларини бажариш |
| Машьала тизимида ҳаво сўрилиши ва тарқалиб кетмаслиги ва унда портловчи аралашмалар пайдо бўлмаслигини назорат қилиш, шунингдек аланга тизимида гидрат шаклланишининг олдини олиш |
| Нефть ушлагичларга хизмат кўрсатишни таъминлаш |
| Саноат объекти ҳудудида тўсиқларнинг мавжудлиги ва яроклилигини, марзаларнинг яхлитлигини текшириш |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида тартибни меъёрий-техник ҳужжатлар талабларига мувофиқ сақлашни таъминлаш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш пайтида малакаси паст даражадаги ишчилар ҳаракатларини мувофиқлаштириш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар**  | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги механик шикастланишларни аниқлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналарнинг параметрларини ҳолатини белгилаш. |
| Қурилмалар, технологик ускуналарни рақамланишини (белгилаш) технологик объектлар схемасига мувофиқлигини мувофиқлигини баҳолаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг уланиш бўғинлари, зичлагичларнинг герметиклик ва мустаҳкамлик ҳолатини текшириш |
| Ташқи белгилар бўйича товар маҳсулотларнинг сизиб чиқишини аниқлаш |
| Резервуарлар, сиғимлар, қувурлар, беркитувчи ва ростловчи арматураларнинг ташқи юзасини ифлосланиш даражасини баҳолаш |
|  Ҳимоя ва ёрдамчи жиҳозлар, уларнинг элементларининг техник ҳолатини баҳолаш |
| Беркитувчи ва ростловчи арматураларидаги кичик носозликларини бартараф этиш |
| Зичлаш сальникларини қайта ўриш, резбали уланишларни тортишни амалга ошириш |
| Қўлда ишлатиладиган чилангарлик асбобларидан фойдаланиш |
| Қувур линияларига, резервуарларга, цистерналарга ва сиғимларга заглушкаларни(ёпгичларни) ўрнатиш (чиқариб олиш) |
| Товар маҳсулотни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускунани қувурли арматура ёрдамида фойдаланиш пайтида ишдан тўхтатиш ва ишга туширишни амалга ошириш |
| Резервуар, сиғим, цистерналарда ҳаво оиш ва сақлагич арматуралари, сатҳ ўлчагичлари, электр ва буғ-иситгичларининг созлигини аниқлаш |
| Машьала стволини тортилиши маҳкамлигини аниқлаш, машьала тизимига газ етказиб бериш |
| Машьални ёқиш ва ўчиришни бажариш |
| Ўз вақтида бўшатиш учун ёрдамчи сиғимларнинг тўлдирилиш даражасини аниқлаш |
| Машьал тизимини бошқаришда назорат ва автоматлаштирилган воситалардан фойдаланиш |
| Нефть ушлагичларга хизмат кўрсатишни амалга ошириш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни буғлатиш, шамоллатиш ва ювишда қўл ва механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва воситаларни қўллаш |
| Саноат объекти ҳудудида тўсиқларнинг мавжудлигини, марзаларнинг яхлитлигини текшириш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехникалар билан ишлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда фойдаланиладиган технологик ускуналарга техник хизмат кўрсатиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар,резервуар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлптиш тартиби |
| Қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш учун жойлаштириш схемалари |
| Товар маҳсулотини технологик ускуналар, цистерналар,резервуар, сиғимларга ҳайдаш ва тарқатиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни айланиб чиқиш йўналишлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг носозликлар турлари |
| Резервуар, цистерналар, сиғимларни ишлатиш учун яроқлилигини баҳолаш мезонлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш тартиби |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш учун эритмалар ва воситалар таркиби |
| Чилангарлик ишлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш учун қўлда, механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва мосламаларни қўллаш қоидалари ва фойдаланиш бўйича йўриқномаалар |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни ишга тушириш ва ишдан тўхтатиш учун тайёргарлик кўриш талаблари |
| Машъала тизимларнинг схемаси, тузилиши ва ишлашининг технологик регламенти |
| Машьалани ёқиш ва ўчириш усуллари  |
| Машъала тизимларда гидрат ҳосил бўлиш шартлари |
| Машъала тизимларни ишлатиш қоидалари |
| Нефть ушлагичларнинг тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатиш коидалари |
| Бахтсиз ҳодисалар, авариялар ва ёнғинлар пайтида ишлатиладиган асбоб-ускуналарнинг жойлашув схемалари ва фойдаланиш тартиби |
| Фавқулодда вазиятларнинг турлари ва пайдо бўлиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудини сақлашга қўйиладиган талаблар |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминотлардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш буйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.3.2. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишга иншоотлар (станционар резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, эстакадалар, жойлар, бандаргоҳ ва қувурлар)ни тайёрлаш |
|  |
|  | **Коди** | С/02.4 |  | **Малака даражаси** | 4 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун иншоотларнинг тайёрлик ҳолатини визуал кўздан кечириш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини тарқатиш (резервуарлар, цистерналар, сиғимларни ва технологик қувурларни қўшиш) учун технологик схемаларни тайёрлаш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун қабул қилиш, тарқатишга тайёрлаш бўйича йиғилган технологик схемаларнинг тўғрилигини текшириш |
| Резервуарларда, цистерналарда ва сиғимларда, бегона предметлар, чўкмалар, муз ёки сув йўқлигини текшириш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардан товарларни қабул қилиш, чиқариш ва ҳайдашдан олдин ундаги товар маҳсулоти ва товар остидаги сув қолдиқларини ўлчаш |
| Резервуарларда, цистерналарда, сиғимларда қолдиқ босимни текшириш |
| Товар маҳсулотни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда ҳимоя ва ёрдамчи қурилмалар ва уларнинг элементлари, шу жумладан томдаги люк шарнирлари, люкдан тушиш жойларини, ўтиш жойлари, ўтиш кўприклари қайтма ускуналари, пастки дренаж қурилмалари патрубкаси заглушкаларининг тайёрлигини текшириш |
| Марзаларнинг яхлитлиги, тўсиқлар, сақлагич мосламалаи, блокировкалаш ва сигнализация ускуларини, шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларининг мавжудлиги ва созлигини текшириш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун резервуарлар, сиғимлар, цистерналар ва қувурларни тайёрлаш (бўшатиш, дренажлаш, тозалаш) |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг газ тенглаштириш тизимининг ишлашини назорат қилииш |
| Қиш мавсумида қиздирилмайдиган қувурларни ёпишкок ва сув босган маҳсулотлардан бўшатилишни назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда нисбатан малака даражаси ходимлар иш ҳаракатларини мувофиқлаштириш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларни тайёрлаш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар мўлжалланган учун техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларнинг тайёрлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдашнинг технологик схемасини йиғиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлар ва технологик ўтказгич қувурларни қўшишни амалга ошириш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш |
| Резервуарларда, цистерналар, сиғимларда товар маҳсулоти сатҳини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотларнинг массасини (ҳажмини) ҳисоблаш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи воситалар ва уларнинг элементларининг товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун тайёрлигини баҳолаш |
| Резервуарлар, сиғимлар, цистеналарда бегона нарсалар, чукмалар, муз ёки сув борлигини аниқлаш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни маҳсулот қолдиқларидан тозалаш, дренажлаш ва шамоллатиш, ишларини бажариш |
| Марзаларнинг яхлитлиги, тўсиқлар, сақлагич мосламалаи, блокировкалаш ва сигнализация ускуларини, шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларининг мавжудлиги ва созлигини аниқлаш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситалари, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника билан ишлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларни тайёрлаш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик асбоб-ускуналар, Резервуарлар, сиғимлар, цистеналарнинг вазифаси, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг жойлашув схемалари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдашнинг технологик схемалари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш ишлаштиладиган иншоотларинг технологик картаси |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни ва технологик қувурларни қўшиш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Ўлчагичнинг вазифалари ва қўллаш тартиби, уларнинг тўлиқ сиғими ва шкалаларниинг бўлиниши қиймати |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги қолдиқ босимни текшириш тартиби |
| Товар маҳсулотларининг массаси (ҳажми)ни ҳисоблаш тартиби  |
| Газ тенглаштириш ва газ тақсимлаш тизимларининг тузилиши |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни маҳсулотлар қолдиқларидан тозалаш, дренаж, шамоллатиш ишларини бажариш тартиби |
| Авария вазиятларининг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатларнинг олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсийкомпьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.3.3. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш |
|  |
|  | **Коди** | С/03.4 |  | **Малака даражаси** | 4 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулоти (зичлик, ҳарорат, босим, масса, ҳажм) параметрларининг аниқланишини назорат қилиш |
| Понтон ёки сузувчи том билан жиҳозланган резурвуарлар, цистерналар, сиғимлардан шу жумладан, перфорацияланган резервуарлар калоннасидан товар маҳсулотиг намунасини олиш, товар маҳсулотининг намунасини қадоқлаш ва маркировкалаш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик ускуналарнинг созлилигини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатишда резервуарларга, сиғимларга, технологик асбоб-ускуналарни улаш ва ажратиш бўйича ишларни бажариш |
| Товар маҳсулотларини ҳайдаш учун мўлжалланган насос ускуналарини ишга тушириш ва тўхтатиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жўнатиш, ҳайдашда ортиқча йўқотишлар, кўп қуйиш (кам қуйиш), тўкиш, аралаштириш, нормадан ортиқча йўқотишларнинг олдини олиш учун цистерналар, резервуар, сиғимларни тўлишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш бўйича технологик жараённи товарнинг физик-кимёвий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, шу жумладан ҳисобга олиш тармоқлари орқали олиб бриш |
| Ёпишқоқ ва қотадиган товар маҳсулотларини қиздириш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлар ва қувурлардан маҳсулотларни тўкишда маҳсулоти қолдиқларидан тозалаш (бўшатиш) |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарни қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида цистерналар, резервуарлар, сиғимлар, қувурлардаги зулфинлар, беркитиш арматураларининг очиқлиги ва ёпиқлигини текшириш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш, сақлашдан кейин резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари сатҳини улчашни резервуарлар, цистерналар, сиғимларни товар маҳсулотининг нави ва маркасини ҳисобга олган ҳолда ажратилишини ташкил этиш |
| Ҳажм ва масса бирликларидаги параметрлар регламентларини ҳисобга олган ҳолда цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари миқдори ҳисоблаш |
| Товар маҳсулотларининг нави ва маркасини ҳисобга олган ҳолдарезервуарлар, цистерналар, сиғимларни ажратиш |
| Товар маҳсулотларини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини темир йўл ва автомобил эстакадалари,бандаргоҳлар, қуйиш пунктларидаги қуйиш-тўкиш қурилмалари остига келиши ва жойлашиши назорат қилиш |
| Темир йўл ва автомобил эстакадалари, бандаргоҳлар, қуйиш пунктларидаги қуйиш қурилмалари оркали товар маҳсулотини тўкиш/қуйишни назорат қилиш |
| Темир йўл цистерналари,нефть ташувчи кемалардан товарларни тўкиш/қуйиш муддатларини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситалари оғирлигини тортиш |
| Товар маҳсулотлари қабул қилингандан/тарқатилгандан ва ҳайдалгандан кейин цистерналар, резервуарлар, сиғимларни ёпиш |
| Товар маҳсулотларини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини тўлдирилмасдан туриши, шу жумладан темир йўлларида ва портларда бекор туриши (самарасиз) олдини олиш(йўл қуймаслик) бўйича чоралар кўриш  |
| Цистерналари, резервуарлар, сиғимлар, автоцистерналарнинг беркитувчи ва ростловчи арматуларини тамғалаш |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг микдорий ва сифатли сақланишини таьминлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарни регламент қийматлари таҳлил қилиш ва технологик параметрлардан четга чиқиш сабабларини аниқлаш |
| Портатив ўлчаш асбоблари ёрдамида иш жойини газ билан ифлосланишини назорат қилиш |
| Технологик жараёнларни масофадан бошкариш тизимини қўллаш, телемеханика |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича маьлумотларни ихтисослаштирилган дастурларга киритиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда нисбатан паст разряддаги ишчилар ҳаракатларини мувофиқлаштириш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларниг калибрлаш/градировкалаш жадвалларига мувофиқ, товар маҳсулотлар миқдорини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ҳисоблашни амалга ошириш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари сатҳини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотининг параметрларини аниқлаш (зичлик, ҳарорат, босим, масса, ҳажм) |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги маҳсулотларнинг солиштирма ҳажмини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларида таркибида механик аралашмалар ва сув борлигини аниқлаш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш |
| Кимёвий таҳлил учун товар маҳсулотидан намуналар олиш |
| Автомобилларни қуйиш мосламалари тагига жойлаштириш |
| Товар маҳсулотлариини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик ускуналарни цистерналар, резервуарлар, сиғимларга улаш ва ажратиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик жиҳозларнинг созлигини аниқлаш |
| Насос ускуналарини ишга тушириш ва тўхтатиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик жиҳозларнинг созлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда технологик параметлардан,технологик қурилмаларни регламент қийматликларидан оғиш сабабларини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/тушириш, ҳайдаш пайтида резервуарлар, цистерналар, сиғимларни тўлдириш даражасини баҳолаш |
| Ҳисобга олиш тармоқлари оркали ҳайдалган товар маҳсулоти ҳажмини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қиздириш параметрларини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қиздириш учун ускуналардан фойдаланиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни товар маҳсулотлари қолдиқларидан тозалашни (бўшатиш) амалга ошириш |
| Резервуарларни, цистерналарни, сиғимларни герметик ёпиб қўйиш |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғим билан жиҳозланган транспорт воситаларини сабабсиз тўхташ вактини минималлаштириш, шу жумладан темир йўл йўлларида ва портларда |
| Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг йўкотилишини камайтириш чораларини кўриш |
| Иш зонасида газланганликдаражасини ўлчаш учун портатив қурилмалардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғим билан жиҳозланган транспорт воситаларини тортиш учун ускуналардан фойдаланиш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида товар маҳсулоти микдорини ҳисобга олиш |
| Шахсий компьютер ва унингустувор ускуналари, оргтехника билан ишлаш |
| Технологик жараёнларни масофадан бошқариш тизимлари билан ишлаш, телемеханика |
| Ихтисослашган дастурлардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича ҳужжатлар расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, резеруарлар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Насос ускуналарининг тузилиши, ишлаш принциплари, техник хусусиятлари, ишга тушириш ва тўхтатиш тартиби |
| Резервуарлар. цистерналар, сиғимлар ва технологик ўтказгич қувурларни қўшиш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Зарарли моддалар таркибига кирадиган товар маҳсулотларнинг таснифи |
| Товар маҳсулотларини йўқотилиши ва бузилиш сабаблари, уларнинг олдини олиш усуллари |
| Товар маҳсулотларининг табиий йўқотиш меъёрлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ишлатиладиган технологик ускуналардаги носозликлар турлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш бўйича локал меьёрий ва тақисимловчи ҳужжатлар талаблари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик жараёнлар |
| Темир йўл ташкилотлари билан тузилган шартномаларга биноан темир йўл цистерналарига маҳсулотларини қуйиш ва тўкиш коидалари ва ўрнатилган муддатлари |
| Иссиқ, ёпишқоқ ва парафинли товар маҳсулотларини ҳайдашқ қоидалари |
| Товар маҳсулотлари оғирлигини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби |
| Калибрлаш/градировкалаш жадваллари билан ишлаш тартиби |
| Товар маҳсулотидан намуна олиш қоидалари ва тартиби |
| Ўлчагичларнинг вазифалари, улардан фойдаланиш тартиби, уларнинг тўлиқ ҳажми, шкалаларнинг бўлиниш қиймати |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлар, автосиғимларнинг беркитиш ва ростлаш арматураларини тамғалаш усуллари |
| Товар маҳсулотларини қиздириш усуллари ва қоидалари |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш тартиби |
| Товар маҳсулотлари, реагентлар учун сифат стандартлари |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимларни товар маҳсулотлари қолдиқларидан тозалаш (бўшатиш) тартиби |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини оғирлигини ўлчаш тартиби |
| Метан, оғир углеводородлар, метанол консентрациясини аниқлашга мўлжалланган қурилмаларнинг ишлатиш коидалари ва техник тавсифлари |
| Фавқулодда вазиятларнинг келиб чиқиш турлари ва сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсийкомпьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, вазифалари, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.3.4. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш |
|  |
|  | **Коди** | С/04.4 |  | **Малака даражаси** | 4 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотлари партиялари ҳажмини ҳисоблаш |
| Рецептга мувофиқ маҳсулотларни аралаштириш, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш учун керак бўладиган компонентлар (қўшимчалар) миқдори (ҳажм)ини аниқлаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш учун керак бўладиган компонентлар (қўшимчалар)ни узатиш режимини ҳисоблаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилишт(ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш учун керак бўладиган ҳажмдаги компонентлар (қўшимчалар) қабул қилиш |
| Маҳсулотларни аралаштириш, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш учун ускуналарни тайёрлаш, технологик схемаларни йиғиш вакерак бўладиган миқдордаги компонентлар (қўшимчалар) цистерналарга қуйиш |
| Керакли консентрациядаги ишқорли ва кислотали эритмаларни тайёрлаш, шу жумладан ишқор, кислота, реагентларни резервуарлардан, цистерналар, сиғимлардан тўкиш |
| Катализаторни майдалаш, саралаш ва қоплаш |
| Газ конденсатини тозалаш |
| Углеводород буғларини рекуперация қилиш қурилмасида чиқинди газларни ажратиш учун қувурларни тўкиш/қуйиш қурилмасигаулаш  |
| Маҳсулотларни аралаштириш технлогик жараёнларини олиб бориш |
| Компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш пайтида копмпонентлар оқимини қўшиш ва уларни тўлиқ аралашиб кетгунга қадар церкуляциясини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотининг паспортида кўрсатилган хусусиятларига эришиш учун компонентларни (кўшимчаларни) узатиб туриш бўйича ишларни ташкил этиш |
| Оқова сувларни ажратиш жараёнини ташкил қилиш |
| Оқова сувларни хусусиятларини назорати учун намуна олиш |
| Окава сувларни тозалаш |
| Адсорбентнинг регенерация схемасини йиғиш ва тутиб қолинган маҳсулотларни ҳайдаш |
| Тутилган қолинган нефть маҳсулотларини ажратиш |
| Углеводород буғлари рекупирация қилишда автоматик тизими ишлашини ёқиш/ўчирилишини назорат қилиш |
| Ютиш (абсорбция) элементларини алмаштириш учун маҳсулот буғлари билан максимал даражада туйинишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ёрдамчи технологик жараёнларини бажариш пайтида нисбатан малакали ишчилар ҳаракатларини мувофиқлаштириш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини ўртача ҳажмда етказиб берадиган (сотиш) саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мулжжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун зарур бўлган компонентлар миқдорини ҳисоблаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун компонентларни (кўшимчалар) узатиш режимини аниқлаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун технологик схемаларни йиғиш |
| Ишқор, кислота, реагентларни резервуарлар, цистерналар, сиғимлардан тўкиш |
| Ишқор ва кислота эритмаларининг консентрациясини аниқлаш |
| Катализаторни майдалаш, саралаш ва қоплаш |
| Газ конденсатини тозалаш учун технологик схемаларни йиғиш |
| Углеводород буғлари рекупирация ускунасида ташланган газларни ажратиш учун қуйиш- тўкиш ускуналарига қувурларни улаш |
| Углеводород буғлари рекупирация ускунасининг ишлаш параметрларини қайд қилиб бориш |
| Маҳсулот ва компонентлар оқимини қўшиш |
| Компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш пайтида копмпонентлар тўлиқ аралашганлигини текшириш |
| Кўшимча етказиш учун компонентлар (кўшимчалар)миқдорини аниқлаш |
| Кимёвий таҳлиллар оқолардан намуналар олиш |
| Окава сувларни тозалаш |
| Ишлов беришдан олдин ва тозалангандан кейин олинган окава сув намуналарида маҳсулотлардаги нефть таркибини аниқлаш |
| Лойиҳа қувватига билан солиштирган оқова сувларни тозалаш даражасини баҳоланг |
| Тутиб қолинган нефть маҳсулотларини ажратишни амалга ошириш |
| Ютиш (чангни ютиш) элементларининг маҳсулот буғига тўйинганлик даражасини аниқлаш |
| Бахтиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника воситалари билан ишлаш |
| Ихтисослашган дастурлардан фойдаланиш |
| Ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш учун ишлатиладиган технолгик ускуналарнинг вазифаси, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш тартиби |
| Маҳсулотларни аралаштиришнинг технологик схемаси, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштиришда |
| Газ конденсатини тозалашнинг технологик схемаси |
| Рецептурага мувофиқ маҳсулотларни аралаштириш учун компонентлар (кўшимчалар) миқдорини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун компонентлар (кўшимчалар) етказиб бериш режимини ҳисоблаш тартиби |
| Оқова сувларни тозалаш жараёни |
| Абсорбе (адсорбер) элементларини маҳсулот буғи билан тўйинганликнинг энг юқори даражаси |
| Оқова сувлардан намуна олиш коидалари ва тартиби |
| Оқова сувлар пайдо бўлиш манбалари ва турлари |
| Оқова сувларни тозалаш сифатига кўйиладиган талаблар |
| Нефть маҳсулотларига нисбатан фильтрловчи материалларнинг ютиш кобилияти |
| Фавқулодда вазиятларнинг сабаблари ва турларни, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифтида шахсийкомпьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, максади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.4. УМУМЛАШТИРИЛГАН МЕҲНАТ ВАЗИФАСИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишни таьминлаш |
|  |
|  | **Коди** | D |  | **Малака даражаси** | 5 |
|  |
| **Умумлаштирилган меҳнат вазифасининг келиб чиқиши** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Мос лавозимлар (номланиши)** | 7-даражали товар оператори |
| **Таълим ва ўқишга қўйиладиган талаблар** | Ўрта (тўлиқ) умумий таълим ёки бошланғич профессионал таълим ёки ўрта профессионал таълим, ёки олий таълим. |
| **Амалий иш тажрибасига қўйиладиган талаблар** | Паст (аввалги) даражага эга бўлган касбда камида бир йил (ташкилот томонидан белгиланган минимал даражадан ташқари) |
| **Фаолиятни амалга оширишга рухсат бериш учун махсус талаблар** | Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Мажбурий дастлабки (ишга қабул қилинганда) ва даврий тиббий кўрик (текширув), шунингдек навбатдан ташқари тиббий кўрик (текширув)дан ўтиш.Белгиланган тартибда меҳнатни муҳофаза қилиш ва саноат хавфсизлиги бўйича ўқитиш ва билимларини текшириш.Юк кўтариш механизмлари билан иш бажариш бўйича ўқитилган ва гувоҳномага эга бўлган.Ёнғин хавфсизлиги чоралари, ЁТМ бўйича ўқитиш, шу жумладан хавфли чиқиндиларни қайта ишлаш ҳуқуқини берувчи инструктаж ва машғулотлар ўтиш.Босим остида ишлайдиган қурилмаларга хизмат кўрсатиш хавфсизлиги қоидалари бўйича ўқитиш ва билимларини синовдан ўтказиш.18 ёшдан кичик бўлмаган.Электр хавфсизлиги бўйича II гуруҳ ҳажмида (1000 В гача) электр ускуналарда ишлаш меъёрлари ва қоидалари бўйича ўқитиш ва билимларни синовдан ўтказиш. |
| **Қўшимча тавсифлар** |
| **Ҳужжатнинг номланиши** | **Коди** | **Асосий гуруҳ, лавозим (касб) ёки мутахассислик (ихтисослик)нинг номланиши** |
| КОДП-2017 | 8159 | Тўкувчи-қуювчи;Асбобларни суюқлик билан тўлдирувчи;Кимёвий маҳсулотларни қуювчи;Баллонлар заправкачиси. |

|  |
| --- |
| **3.4.1. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда технологик жиҳозлар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларга хизмат кўрсатиш |
|  |
|  | **Коди** | D/01.5 |  | **Малака даражаси** | 5 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Нисбатан паст малакали товар операторларининг товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш) учун мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик жиҳозларни белгиланган йўналиш бўйича айланиб чиқишини ва кўздан кечиришини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар параметрлари ҳолатини рўйхатдан ўтказилишини текшириш |
| Иншоотларнинг пойдеворлари, зинапоялар, пиёдалар ўтиш жойлари, айвонлар, томлар, иншоотларнинг етарлича ёритилиш ҳолатини назорат қилиш, вертикал резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, зинапоялар, ўтиш жойлари қопламаларидан ёғинлар (қорлар)ни тозалаш |
| Товар маҳсулотини сақлаш зоналари ҳолатини назорат қилиш |
| Технологик линиялар (ўтказгич қувурлар)нинг ёпик участкалари ва турғун зоналари ҳолатини назорат қилиш |
| Қурилмалар, технологик ускуналарни рақамланишини (белгилаш) технологик объектлар схемасига мувофиқлигини текшириш ишларининг бажарилишини назорат қилиш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи қурилмалар ва уларнинг элементлари, шу жумладан томдаги люк шарнирлари, люкдан тушиш жойларини, ўтиш жойлари, ўтиш кўприклари қайтма ускуналари, пастки дренаж қурилмалари патрубкаси заглушкаларининг техник ҳолатини текшириш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг қувурлари, беркитиш ва ростлаш арматураларидаги ташқи ифлосланиш даражасини назорат қилиш |
| Қувурлар, беркитиш ва ростлаш арматураларининг ташқи юзасини мой ифлосларидан тозалашни ташкил этиш ва бажарилишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг уланиш бўғинлари, зичлагичларнинг герметиклигини ва мустаҳкамлашини текшириш ишларининг бажарилишини назорат қилиш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларидаги кичик носозликларни бартараф этиш бўйича ишларни ташкил этиш ва назорат қилиш |
| Қувурларни, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни мустаҳкамлик ва герматикликка синовдан ўтказишдан олдин тайёргарлик ишларини бажарилишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни буғлаш, тозалаш, ювишни ташкил этиш ва назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни ишга туширишга ва ишдан тўхтатишга тайёрлашни таъминлаш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда фойдаланиладиган технологик жиҳозларни таьмирлаш (босим остида) ишлари назорати |
| Машъала тизимини ишлашини таьминлаш |
| Нефть ушлагичларга хизмат кўрсатишни таъминлаш |
| Авариялар пайтида ишлатиладиган асбоб-ускуналар ва мосламалар, шу жумладан сим арқонлар, кабеллар, мобил насосларнинг иш қобилиятини текшириш |
| Ёнғин пайтида ишлатиладиган сув ҳавзалари ва жиҳозлар, шу жумладан зулфинлар, гидрантлар, қудуқлар, автоматик ёнғин учириш тизимларининг ҳолатини текшириш |
| Товар маҳсулотининг сифатини назорат қилиш учун зарур бўлган асбоб ва ускуналарнинг мавжудлиги ва созлигини назорат қилиш |
| Саноат объекти ҳудудида тусиқларни мавжудлиги ва яроклилиги ва манжаларнинг бутлигини назорат қилиш |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудида тартибни норматив-техник ҳужжатлар талабларига мувофиқ сақланишини назорат қилиш |
| Нисбатан паст малакали товар операторлар томонидан товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик жиҳозларга хизмат кўрсатиш ишларига раҳбарлик қилиш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда қўлланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатишбўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар**  | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги механик шикастланишларни аниқлаш  |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналарнинг параметрлари ҳолатини қайд қилиб бориш |
| Қурилмалар, технологик ускуналарни рақамланишини объектларнинг технолгик схемасига мувофиқлигини баҳолаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг уланиш бўғинлари, зичлагичларнинг герметиклик ва мустаҳкамлик ҳолатини текшириш |
| Ташқи белгилар бўйича товар маҳсулотларнинг сизиб чиқишини аниқлаш |
| Резервуарлар, сиғимлар, қувурлар, беркитувчи ва ростловчи арматураларнинг ташқи юзасидаги ифлосланиш даражасини баҳолаш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи жиҳозлар, уларнинг элементларининг техник ҳолатини баҳолаш |
| Беркитувчи ва ростловчи арматуралардаги кичик носозликларини бартараф этиш |
| Чилангарлик қўл асбобларидан фойдаланиш |
| Қувур линияларига, резервуарларга, цистерналарга ва сиғимларга заглушкаларни(ёпгичларни) ўрнатиш (чиқариб олиш) |
| Товар маҳсулотни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускунани қувур арматураси ёрдамида фойдаланиш пайтида ишдан тўхтатиш ва ишга туширишни амалга ошириш |
| Резервуар, сиғимлар, цистерналардаги ҳаво оладиган ва сақлагич арматуралар, сатҳ ўлчагичлар, электр ва буғ-иситгичларининг созлигини аниқлаш |
| Машъала тизимларини ишлатиш |
| Машьал тизимини бошқаришда назорат ва автоматлаштирилган воситалардан фойдаланиш |
| Нефть ушлагичларига хизмат кўрсатишни амалга ошириш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни буғлатиш, шамоллатиш ва ювишда қўл ва механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва воситаларни қўллаш |
| Бахтиз ҳодисаларда жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехникалар билан ишлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда фойдаланиладиган технологик ускуналарга техник хизмат кўрсатиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда технологик ускуналар, цистерналар, сиғимларнинг жойлашув схемаси |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик ускуналарни айланиб чиқиш йўналишлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналарнинг носозликлар турлари |
| Резервуар, цистерналар, сиғимларни ишлатиш учун яроқлилигини баҳолаш мезонлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар, сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш тартиби |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш учун эритмалар ва воситаларнинг таркиби |
| Чилангарлик ишлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, резервуарлар, цистерналар сиғимларни тозалаш, буғлаш, шамоллатиш, ювиш учун қўл, механизациялашган асбоблар, қурилмалар ва мосламаларни қўллаш қоидалари ва фойдаланиш бўйича йўриқномалар |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарни ишга тушириш ва ишдан тўхтатиш бўйича тайёргарлик ишларига қуйилган талаблар |
| Машъала тизимларнинг схемаси, тузилиши ва ишлашининг технологик регламенти |
| Машьалани ёқиш ва ўчириш усуллари |
| Машъала тизимларда гидрат ҳосил бўлиш шартлари |
| Машъала тизимларни ишлатиш қоидалари |
| Нефть ушлагичларнинг тузилиши, ишлаш принципи ва ишлатиш коидалари |
| Бахтсиз ҳодисалар, авариялар ва ёнғинлар пайтида ишлатиладиган асбоб-ускуналарнинг жойлашиш схемалари ва фойдаланиш тартиби |
| Фавқулодда вазиятларнинг турлари ва пайдо бўлиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Саноат объектининг бириктирилган ҳудудини сақлашга қўйиладиган талаблар |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминотлардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш учун белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари. Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.4.2. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш иншоотлар (станционар резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, эстакадалар, бандаргоҳ, ўтиш нефтбазалари ва қувурлар)ни тайёрлаш |
|  |
|  | **Коди** | D/02.5 |  | **Малака даражаси** | 5 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш иншоотларининг тайёрлик ҳолатини визуал кўздан кечириш |
| Технологик схемаларни тайёрлашни ташкил этиш ва назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш (резервуарлар, цистерналар, сиғимларни қўшиш) |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини тарқатишни амалга ошириш учун қабул қилиш/тарқатишда таёргарлик предметига йиғилган технологик схемаларнинг тўғрилигини текшириш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги товар маҳсулоти ва товар остидаги сув қолдиқларини ўлчаш ва товар навларини автоматлаштирилган тизимлар натижаларига кўра аниқланишини назорат қилиш |
| Резервуарларда, цистерналарда, сиғимларда қолдиқ босимни текшириш ишларини нзорат қилиш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи қурилмалар ва уларнинг элементлари, шу жумладан томдаги люк шарнирлари, люкдан тушиш жойларини, ўтиш жойлари, ўтиш кўприклари, орқага қайтариш мосламалари, пастки қуйиш қурилмалардаги қувур ости заглушкаларини товар маҳсулотни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатишга тайёрлигини таъминлаш |
| Марзаларнинг бутлигини, тўсиқлар, сақлагич мосламалари, блокировкалаш ва сигнализация ускуналари, шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларининг мавжудлиги ва созлигини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун резервуарлар, сиғимлар, цистерналар ва қувурларни тайёрлаш (бўшатиш, дренажлаш, тозалаш) |
| Резервуарлар, сиғимлар, цистерналар ва қувурларни товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш учун қўшишга тайёрлаш жараёнини мувофиқлаштириш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг газ тенглаштириш тизимини ишлашини назорат қилиш |
| Қиш мавсумида қиздирилмайдиган қувурларни ёпишкок ва сув босган маҳсулотлардан бўшатлишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда нисбатан малака даражаси ходимларга раҳбарлик қилиш |
| Амалга оширилган ҳаракатлар натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларни тайёрлаш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадларга мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотлар тайёрлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдашнинг технологик схемасини йиғиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлар ва технологик қувурларни қўшишни амалга ошириш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш |
| Резервуарларда, цистерналар, сиғимлардаги товар маҳсулоти сатҳини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотларнинг массаси (ҳажми)ни ҳисоблаш |
| Ҳимоя ва ёрдамчи воситалар ва уларнинг элементларининг товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун тайёрлигини баҳолаш |
| Резервуарлар, сиғимлар, цистеналарда бегона нарсалар, чукмалар, муз ёки сув борлигини аниқлаш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни маҳсулотлар қодиқларидан тозалаш, дренажлаш ва шамоллатиш,ишларини бажариш |
| Марзаларнинг бутлигини, тўсиқлар, сақлагич мосламалар, блокировкалаш ва сигнализация мосламалари, шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларининг мавжудлиги ва созлигини аниқлаш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника билан ишлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун иншоотларни тайёрлаш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишдаги технологик асбоб-ускуналар, резервуарлар, сиғимлар, цистерналарнинг вазифаси, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, етказиб бериш ва тарқатиш учун резервуарлар, цистерналар, сиғимлар, технологик ускуналарнинг жойлашув схемалари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш объектларининг ишлатишнинг технологик картаси |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдашнинг технологик схемалари  |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлар ва технологик қувурларни қўшиш тартиби |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Ўлчагичнинг вазифалари ва қўллаш тартиби, уларнинг тўлиқ сиғими шкалаларнинг бўлиниши қиймати |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимлардаги қолдиқ босимни текшириш тартиби |
| Товар маҳсулотларининг массасини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби  |
| Газ тенглаштириш ва газ тақсимлаш тизимларининг тузилиши |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни маҳсулотлар қолдиқларидан тозалаш, дренаж, шамоллатиш ишларини бажариш тартиби |
| Фавқулодда вазиятларнинг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш учун белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.4.3. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш |
|  |
|  | **Коди** | D/03.5 |  | **Малака даражаси** | 5 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулоти (зичлик, ҳарорати, босим, масса, ҳажм) параметрларини аниқлашни назрат қилиш |
| Товар маҳсулотидан намуналар олишни, товар маҳсулоти намунасини кадоклаш ва маркировкасини назорат қилишни таьминлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/жўнатишдан олдин, товар маҳсулотининг сифат кўрсаткичларини сифат сертификатида кўрсатилган талабларга мувофиқлигини текшириш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарларни қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида технологик ускуналарнин созлигини назорат қилишни таьминлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатиш пайтида цистерналарга резервуарларга, сиғимларга, технологик асбоб-ускуналарни уланиши ва ажратилиши бўйича бажарилган ишларни назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини ҳайдаш учун мўлжалланган насос ускуналарини ишга тушириш ва тўхтатишни назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жўнатиш, ҳайдашда ортиқча йўқотишлар кўп қуйиш (кам қуйиш), тўкиш, аралаштириш, нормадан ортиқча йўқотишларнинг олдини олиш учун цистерналар, резервуар, сиғимларни тўлишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдашнинг технологик жараёнларини товарнинг физик-кимёвий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, шу жумладан ҳисобга олиш тармоқлари орқали олиб бориш |
| Ёпишкок ва қотадиган товар маҳсулотларини қиздириш бўйича ишларнинг бажарилишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарни қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида цистерналари, резервуарлар, сиғимлар, қувурлардаги зулфинлар, беркитиш арматуларининг очиқлиги ва ёпиқлигини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида цистерналар, резервуарлар, сиғимларни қўшишни назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарни қабул қилиш/тарқатиш, сақлаш, ҳайдашдан кейинг цистерналаи, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари сатҳи улчовини назорат қилиш |
| Ҳажм ва масса бирликларидаги параметрлар регламентларини ҳисобга олган ҳолда цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотлари миқдори ҳисоби |
| Товар маҳсулотларининг нави ва маркасини ҳисобга олган ҳолда резервуарлар, цистерналар, сиғимларни ажратиш |
| Товар маҳсулотларини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини темир йўл ва автомобил эстакадалари,бандаргоҳлар, қуйиш пунктларидаги қуйиш-тўкиш қурилмалари остига келиши ва жойлашиши назорат қилиш |
| Темир йўл ва автомобил эстакадалари, бандаргоҳлар, қуйиш пунктларидаги қуйиш қурилмалари оркали товар маҳсулотини тўкиш/қуйишни назорат қилиш |
| Темир йўл цистерналари, нефть ташувчи кемалардан товарларни тўкиш/қуйиш муддатларини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситалар оғирлигини тортиш |
| Товар маҳсулотлари қабул қилингандан/тарқатилгандан ва ҳайдалгандан кейин, цистерналари, резервуарлар, сиғимларни ёпиш |
| Товар маҳсулотларини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини тўлдирилган ҳолатда меъёридан ортиқ ишламасдан туриши, шу жумладан темир йўлларида ва портларда йўл қўймаслик (олдини олиш) чораларини кўриш |
| Цистерналари, резервуарлар, сиғимлар, автоцистерналарнинг беркитувчи ва ростловчи арматураларини тамғалаш |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг микдорий ва сифатли сақланишини таьминлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ишлатиладиган технологик ускуналар ишларни таҳлил қилиш ва технологик параметрлар меъёрий қийматлардан четга чиқиш сабабларини аниқлаш |
| Портатив ўлчаш асбоблари ёрдамида иш жойини газ билан ифлосланишини назорат қилиш |
| Технологик жараёнларни телемеханика тизими ёрдамида масофадан бошкаришни қўллаш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича маьлумотларни ихтисослаштирилган дастурларга киритиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида бир сменада ишлайдиган малака даражаси паст булган ишчиларга раҳбарлик қилиш ва аралаш объектлар раҳбарлари билан ўзаро ҳаракат |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжаланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларнинг калибрлаш/градировкалаш жадвалларига мувофиқ, товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун миқдорини ҳисоблашни амалга ошириш |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги товар маҳсулотинингсатҳини ўлчаш учун асбоблардан фойдаланиш |
| Товар маҳсулотининг параметрларини аниқлаш (зичлик, ҳарорат, босим, масса, ҳажм) |
| Цистерналар, резервуарлар, сиғимлардаги маҳсулотларнинг солиштирма ҳажмини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларида таркибида механик аралашмалар ва сув борлигини аниқлаш |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш ва ёпиш |
| Кимёвий таҳлил учун товар маҳсулотидан намуналар олиш |
| Автомобилларни қуйиш мосламалари тагига жойлаштириш |
| Товар маҳсулотлариини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик ускуналарни цистерналар, резервуарлар, сиғимларга улаш ва ажратиш |
| Насос ускуналарини ишга тушириш ва тўхтатиш |
| Насос ускуналарининг созлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш/тарқатиш, ҳайдаш пайтида технологик жиҳозларнинг созлигини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда технологик параметлардан,технологик қурилмаларни регламент қийматликларидан оғиш сабабларини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш/тушириш, ҳайдаш пайтида резервуарлар, цистерналар, сиғимларни тўлдириш даражасини баҳолаш |
| Ҳисобга олиш тармоқлари оркали ҳайдалган товар маҳсулоти ҳажмини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қиздириш параметрларини аниқлаш |
| Товар маҳсулотларини қиздириш учун ускунадан фойдаланиш |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни товар маҳсулотлари қолдиқларидан тозалаш (бўшатиш)ни амалга ошириш |
| Резервуарлари, цистерналар, сиғимларни герметик ёпиб қўйиш |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғим билан жиҳозланган транспорт воситаларини, шу жумладан темир йўл йўлларида ва портларда тўхташ вактини минималлаштириш |
| Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг йўкотилишини камайтириш чораларини кўриш |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғим билан жиҳозланган транспорт воситаларини тортиш учун ускуналардан фойдаланиш |
| Ишлайдиган ҳудудни газ билан ифлосланиш даражасини ўлчаш учун портатив қурилмалардан фойдаланиш |
| Қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида товар маҳсулоти микдорини ҳисобга олиш |
| Бахтсиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Технологик жараёнларни масофадан бошкариш тизимлари, телемеханика билан ишлаш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника билан ишлаш |
| Ихтисослашган дастурлардан фойдалаш |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш ва тарқатиш бўйича ҳужжатлар расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, резеруарлар, сиғимларнинг вазифалари, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлаш тартиби |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун ишлатиладиган технологик ускуналар, цистерналар, резеруарлар, сиғимларнин жойлашув схемалари |
| Резервуарлар, цистерналар, сиғимларни, ва технологик қувурларни қўшиш тартиби |
| Насос ускуналарининг ишлаш принциплари, техник хусусиятлари, ишга тушириш ва тўхтатиш тартиби. |
| Беркитиш ва ростлаш арматураларини очиш, ёпиш тартиби |
| Зарарли моддалар таркибига кирадиган товар маҳсулотларнинг таснифи |
| Товар маҳсулотларини йўқотилиши ва бузилиш сабаблари, уларнинг олдини олиш усуллари |
| Товар маҳсулотларининг табиий йўқотиш меъёрлари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдашда ишлатиладиган технологик ускуналардаги носозликлар турлари |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш бўйича локал меьёрий ва тақисимловчи ҳужжатлар талаблари |
| Товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, насос ва тарқатиш учун технологик жараёнлар |
| Темир йўл ташкилотлари билан тузилган шартномаларга биноан темир йўл цистерналарига маҳсулотларини қуйиш ва тўкиш коидалари ва белгиланган муддатлари |
| Иссиқ, ёпишқоқ ва парафинли товар маҳсулотларини ҳайдаш коидалари |
| Товар маҳсулотларининг оғирлигини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби |
| Калибрлаш/градировкалаш жадваллари билан ишлаш тартиби |
| Товар маҳсулотидан намуна олиш қоидалари ва тартиби |
| Ўлчагичларнинг вазифалари, улардан фойдаланиш тартиби, уларнинг тўлиқ ҳажми, шкалаларнинг бўлиниши, баҳоси |
| Ўлчагич, ўлчов асбоблари ва мосламаларининг тузилиши, таснифи ва тавсифи, фойдаланиш қоидалари |
| Резервуарлар, цистерналар ва сиғимлар, автосиғимлар, беркитиш ва ростлаш арматураларини тамғалаш усуллари |
| Товар маҳсулотларини қиздириш усуллари ва қоидалари |
| Товар маҳсулотларини инвентаризация қилиш тартиби |
| Товар маҳсулотлари, реагентлар учун сифат стандартлари |
| Цистерналар, резервуарлари, сиғимларни товар маҳсулотлари қолдиқларидан тозалаш (бўшатиш) тартиби |
| Товар маҳсулотини ташиш учун сиғимлар билан жиҳозланган транспорт воситаларини оғирлигини ўлчаш тартиби |
| Метан, оғир углеводородлар, метанол консентрациясини аниқлашга мўлжалланган қурилмаларнинг ишлатиш коидалари ва техник тавсифлари |
| Фавқулодда вазиятларнинг келиб чиқиш турлари ва сабаблари, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифатида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш учун фойдаланиладиган технологик ускуналарга хизмат кўрсатиш учун белгиланган ҳужжатларнинг турлари, мақсади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **3.4.4. МЕҲНАТ ВАЗИФАЛАРИ** |
| **Номланиши** | Товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш |
|  |
|  | **Коди** | D/04.5 |  | **Малака даражаси** | 5 |
|  |
| **Меҳнат вазифаси** | **Асли** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслидан фойдаланилган** (“+” белгиси қўйилади) | **Аслининг** |
| коди | Рўйхатдан ўтказилган рақами |
| + | - |  |  |
|  |
| **Меҳнат ҳаракатлари** | Товар маҳсулотлари партиялари ҳажмини ҳисоблаш |
| Рецептга мувофиқ маҳсулотларни аралаштириш, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш учун керак бўладиган компонентлар (қўшимчалар) миқдори (ҳажм)ини аниқлаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш учун керак бўладиган компонентлар (қўшимчалар )ни узатиш режимини ҳисоблаш |
| Маҳсулотларни аралаштиришни олиб бориш учун, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштиришга керак бўладиган ҳажмдаги компонентлар (қўшимчалар) қабул қилиш бўйича ишларни назорат қилиш |
| Маҳсулотларни аралаштиришни олиб бориш учун, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштиришга ускуналарни тайёрлаш, технологик схемаларни йиғиш ва керак бўладиган миқдордаги компонентлар (қўшимчалар) цистерналарга куйишга тайёргарлик ишларини назорат қилиш |
| Маҳсулотларни аралаштириш жараёнларини олиб бориш |
| Компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш пайтида копмпонентлар оқимини қўшиш ва уларни тўлиқ аралашиб кетгунга қадар церкуляциясини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотининг паспортида кўрсатилган хусусиятларига эришиш учун компонентларни (кўшимчаларни) узатиб туриш бўйича ишларнинг бажарилишини назорат қилиш |
| Оокава сувларни ажралиш жараёнини боришини назорат қилиш |
| Оқова сувларни хусусиятларини назорати учун намуна олишни таъминлаш |
| Углеводород буғларини рекуперация қилиш қурилмасида чиқинди газларни ажратиш учун ускуналар қувурларга уланишини текшириш  |
| Адсорбентнинг регенерацияси схемасини йиғиш ва тутиб қолинган маҳсулотларни ҳайдалишини текшириш |
| Углеводород буғлари рекупирация қилишда автоматик тизими ишлашини ёқиш/ўчирилишини назорат қилиш |
| Ютиш (абсорбция) элементларини алмаштириш учун талаб этиладиган маҳсулот буғлари билан максимал даражада туйинишини назорат қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта ҳажмда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ёрдамчи технологик жараёнларини бажариш пайтида нисбатан паст малакали ишчиларга раҳбарлик қилиш |
| Амалга оширилган ҳаракатларнинг натижалари тўғрисида бевосита раҳбарни хабардор қилиш |
| Товар маҳсулотларини катта миқдорда етказиб бериш (сотиш)га мўлжалланган саноат объектларида товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатишда ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш бўйича белгиланган ҳужжатларни юритиш |
| **Зарур кўникмалар** | Умумий ва махсус мақсадлар учун мўлжалланган техник ҳужжатларни ўқиш |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун зарур бўлган компонентлар миқдорини ҳисоблаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун компонентлар (кўшимчалар)ни ўзатиш режимини аниқлаш |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун технологик схемаларни йиғиш |
| Углеводород буғларини рекуперация қилиш ускуналарини ишлашини назорат қилиш |
| Маҳсулотлар ва уларнинг компонентлари оқимини қўшиш |
| Компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштириш пайтида копмпонентларни (кўшимчалар )тўлик аралашишини текшириш |
| Кўшимча узатиш учун компонентлар (кўшимчалар) миқдорини аниқлаш |
| Кимёвий таҳлиллар оқолардан намуналар олиш |
| Окава сувларни тозалаш |
| Ишлов беришдан олдин ва тозалангандан кейин олинган окава сув намуналарида маҳсулотлардаги нефть таркибини аниқлаш |
| Лойиҳа қувватига билан солиштирган оқова сувларни тозалаш даражасини баҳолаш |
| Ютиш (чангни ютиш) элементларининг маҳсулот буғига тўйинганлик даражасини аниқлаш |
| Бахтиз ҳодисалардан жабрланганларга биринчи ёрдам кўрсатиш |
| Шахсий ва жамоавий ҳимоя воситаларини, ёнғинга қарши бирламчи воситаларни ишлатиш |
| Шахсий компьютер ва унинг устувор ускуналари, оргтехника воситалари билан ишлаш |
| Ихтисослашган дастурлардан фойдаланиш |
| Ёрдамчи технологик жараёнларни юритиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш |
| **Зарур билимлар** | Товар маҳсулотлари ва реагентларнинг физик-кимёвий хусусиятлари |
| Товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш учун ишлатиладиган технолгик ускуналарнинг вазифаси, тузилиши, ишлаш принциплари ва ишлатиш тартиби |
| Товарлар маҳсулотларини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш пайтида ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш тартиби |
| Маҳсулотларни аралаштиришнинг технологик схемаси, шу жумладан компаундировкалаш, одоризация қилиш (ҳид бериш), ишқорлаш, нейтраллаштиришда |
| Рецептурага мувофиқ маҳсулотларни аралаштириш учун компонентлар (кўшимчалар) миқдорини (ҳажмини) ҳисоблаш тартиби |
| Маҳсулотларни аралаштириш учун компонентлар (кўшимчалар) етказиб бериш режимини ҳисоблаш тартиби |
| Оқова сувларни ажралишш жараёни |
| Окава сувларни тозалаш тартиби |
| Оқова сувларнинг пайдо бўлиш манбалари ва турлари |
| Оқова сувларни тозалаш сифатига кўйиладиган талаблар |
| Нефть маҳсулотларига нисбатан фильтрловчи материалларнинг ютиш кобилияти |
| Абсорбе (адсорбер) элементларини маҳсулот буғи билан тўйинганликнинг энг юқори даражаси |
| Оқова сувлардан намуна олиш коидалари ва тартиби |
| Фавқулодда вазиятларнинг сабаблари ва турларни, уларнинг олдини олиш ва бартараф этиш усуллари |
| Саноат объектида авариялар ва нохуш ҳолатлари олдини олиш, тўхтатиш ва оқибатлари бартараф этиш режалари |
| Фойдаланувчи сифтида шахсий компьютерда ишлаш қоидалари, фаолият соҳасида ишлатиладиган дастурий таьминот |
| Товар маҳсулотини қабул қилиш, жойлаштириш, сақлаш, ҳайдаш ва тарқатиш ёрдамчи технологик жараёнларни олиб бориш бўйича белгиланган ҳужжатларнинг турлари, максади, уларни юритиш тартиби |
| Меҳнатни муҳофаза қилиш, саноат, ёнғин ва атроф муҳит хавфсизлиги талаблари |
| **Бошқа тавсифлар** | - |

|  |
| --- |
| **IV БЎЛИМ** |
| **КАСБ СТАНДАРТИНИ ИШЛАБ ЧИҚҚАН ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР** |
|  |
| **4.1. Ишлаб чиқишга масъул ташкилот** |
|  |
|  | ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭНЕРГЕТИКА ВАЗИРЛИГИ |  |
| (ташкилот номи) |
|  | Энергетика вазири – А.С. Султанов |  |  |  |
|  | (раҳбарнинг лавозими ва Ф.И.О.) |  | (имзоси) |  |
|  |
|  |
| **4.2. Ишлаб чиқарувчи ташкилотларнинг номлари** |
|  |
| **т/р** | **Номланиши** |
| 1 | “Ўзбекнефтгаз” АЖ |
| 2 | “Ўзтрансгаз” АЖ |
| 3 | “Ҳудудгазтаъминот” АЖ |
| 4 | Бухоро нефть ва газ саноат коллежи |